Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Felvételkészítés > A felvételi funkciók használata > Vaku

## Vaku

1. Nyomja meg a vezérlőgomb (Vaku) részét.

1. A vezérlőgombbal válassza ki a kívánt üzemmódot.

| (Auto) | Sötét helyen vagy ellenfényben a vaku automatikusan működésbe lép.
| (Be) | A vaku mindig működik.
| (Lassú szinkron) | A vaku mindig működik. Sötét helyen a zársebesség lassú azért, hogy a vaku hatótávolságán kívül eső hátteret is tisztán felvegye.
| (Ki) | A vaku nem működik.

Ha a vakuval készített képen „kör alakú, fehér pontok” jelennek meg
Ezt az objektív közelében szálló részecskék (por, pollen stb.) okozzák. Ha ezeket a fényképezőgép vakuja kiemeli, kör alakú, fehér pontokként jelennek meg.
Hogyan csökkenthetők a „kör alakú, fehér pontok”?

- Világítsa ki a szobát, és fényképezzen vaku nélkül.

- A Jelenet választás menüben válassza a (Nagyérzékenység) lehetőséget. (Automatikusan a [Ki] beállítás lép érvénybe.)

Megjegyzések

- A vaku kétszer villan. Az első villanás a fény mennyiségét állítja be.

- A vaku töltése közben a jelzés látható.

- A vakuegység automatikusan felugrik, mielőtt működésbe lép. Ne takarja el a vakut az ujjával.

- A vaku a következő körülmények között automatikusan visszahúzódik:

- Be- vagy kikapcsolja, lejátszási üzemmódba vagy USB üzemmódba állítja a fényképezőgépet.

- A vaku üzemmód beállítása (Ki).

- Az üzemmódtárcsa (Panorámapásztázás) vagy (Mozgókép ü. mód) állásban van.

- Ha nem szeretné használni a vakut, előzőleg állítsa (Ki) értékre a vaku üzemmódot. Így a vaku nem tud felugrani.

- Ne nyomja le vagy húzza fel a vakut az ujjával. Ez hibás működést okozhat.

- Sorozatkép készítésekor nem használható a vaku.

- Ha vakuval fényképez, és a zoom W állapotban van, a felvétel körülményeitől függően az objektív árnyéka megjelenhet a képernyőn. Ebben az esetben állítsa a zoomot T állásba, és fényképezzen ismét a vakuval.

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Vissza a tetejére