Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Óvintézkedések / A fényképezőgépről > Az állóképek száma és a rögzíthető mozgóképek hossza > A rögzíthető mozgóképek hossza

## A rögzíthető mozgóképek hossza

Az alábbi táblázatban a maximális felvételi idők megközelítő értékei láthatók. Ezek az összes mozgóképfájl teljes idejére vonatkoznak.
(h (óra), m (perc), s (másodperc))

Minőség/Méret | Belső memória | A fényképezőgéppel formázott memóriakártya
Kb. 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Kiváló) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(Standard) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 05m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

A zárójelek között feltüntetett érték a minimális felvételi idő.
Folyamatos felvételt egyszerre körülbelül 29 percig készíthet. A mozgóképfájlok maximális mérete körülbelül 2 GB.
Megjegyzések

- A mozgóképek elérhető felvételi ideje változó, mert a fényképezőgép VBR (változó bitráta) technológiát használ, amely a kép minőségét automatikusan a rögzített jelenethez igazítja. Gyorsan mozgó tárgy felvételekor a kép élesebb, de az elérhető felvételi idő rövidebb, mert a felvételhez több memóriára van szükség. Az elérhető felvételi idő változhat a felvételkészítés körülményeitől, a tárgytól vagy a kép méretbeállításaitól függően is.

- [1280x720(Kiváló)] vagy [1280x720(Standard)] képméretű mozgóképeket nem lehet a fényképezőgép belső memóriájában rögzíteni.

Vissza a tetejére