Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU-elemek használata (felvételkészítés) > MENU-elemek (felvételkészítés) > Expozíció-eltolási beállítások

## Expozíció-eltolási beállítások

Beállíthatja a sorozatképek készítésének típusát. Sorozatkép módban 3 képből álló sorozatot készíthet a módosított beállítással. Később kiválaszthatja a legmegfelelőbb képet.

1. MENU (Expozíció-eltolási beállítások) a kívánt üzemmód

| (Ki) | Nem használ sorozatfelvételt.
| (EXP±0.3) | 3 képből álló sorozatot készít, ahol az expozíció a következő sorrendben változik: normál, sötét és világos. Minél nagyobb az eltolás lépésköze, annál nagyobb az expozíciós értékek közötti különbség.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Fehéregyensúly) | 3 képből álló sorozatot készít, ahol a fehéregyensúly a következő sorrendben változik: aktuális színtónus, kék felé és vörös felé. Ha a [Fehéregyensúly] nem [Auto] értékű, a színtónus a kiválasztott fehéregyensúly alapján van eltolva.

Megjegyzés

- Nem választhatja a [Fehéregyensúly] értéket, ha az üzemmódtárcsa (Jelenet választás) állásban van.

Kapcsolódó témakör
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető funkciók
Bizonyos felvételi üzemmódokban nem elérhető MENU-elemek
Vissza a tetejére