Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci di MENU (Ripresa) > Voci di MENU (Ripresa) > Impostazioni bracketing

## Impostazioni bracketing

È possibile impostare il tipo di ripresa con bracketing. Nella modalità di ripresa con bracketing, è possibile registrare una serie di 3 immagini con impostazioni diverse. Quindi, dopo la ripresa, si può selezionare l’immagine migliore.

1. MENU (Impostazioni bracketing) modalità desiderata

| (Spento) | La ripresa con bracketing non viene utilizzata.
| (EXP±0.3) | Consente di registrare una serie di 3 immagini con l’esposizione spostata nel seguente ordine: standard, scura e chiara. Maggiore il valore dell’incremento di bracketing, maggiore lo spostamento del valore dell’esposizione.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Bil. bianco) | Consente di registrare una serie di 3 immagini con il bilanciamento del bianco spostato nel seguente ordine: tonalità colore corrente, verso il blu e verso il rosso. Quando si imposta [Bil. bianco] diversamente da [Autom.], la tonalità colore è spostata in base al bilanciamento del bianco selezionato.

Nota

- Non è possibile selezionare [Bil. bianco] quando il selettore di modalità è impostato su (Selezione scena).

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili in alcune modalità REG
Voci di MENU non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio