Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Flash

## Flash

1. Premere (Flash) sul tasto di controllo.

1. Selezionare la modalità desiderata con il tasto di controllo.

| (Autom.) | Il flash funziona automaticamente negli ambienti bui o in controluce.
| (Attivato) | Il flash è sempre in funzione.
| (Sincr. lenta) | Il flash è sempre in funzione. La velocità dell’otturatore è ridotta negli ambienti bui, per consentire di riprendere chiaramente lo sfondo che non viene illuminato dal flash.
| (Disattivato) | Il flash non viene attivato.

Se nelle foto con flash compaiono macchie bianche circolari
Questo effetto è causato da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le macchie bianche circolari?

- Illuminare l’ambiente e riprendere il soggetto senza l’uso del flash.

- Selezionare la modalità (Alta sensibilità) in Selezione scena. ([Disattivato] viene selezionato automaticamente.)

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio consente di regolare la quantità di luce.

- Durante la ricarica del flash viene visualizzato .

- L’unità flash esce automaticamente prima che venga emesso il flash. Non coprire il flash con le dita.

- Il flash si ritrae automaticamente nelle seguenti situazioni:

- L’alimentazione viene accesa/spenta, la fotocamera passa in modalità di riproduzione o USB.

- La modalità flash è impostata su (Disattivato).

- La manopola delle modalità è impostata su (Panorama in movimento) oppure (Modo filmato).

- Quando non si desidera utilizzare il flash, impostare prima la modalità flash su (Disattivato). In questo modo il flash non può uscire.

- Non spingere giù né tirare su il flash con le dita. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

- Non è possibile utilizzare il flash durante la ripresa a raffica.

- Quando si riprende con il flash e lo zoom è impostato su W, l’ombra dell’obiettivo potrebbe apparire sullo schermo, a seconda delle condizioni di ripresa. Se ciò avviene, impostare lo zoom su T e riprendere nuovamente con il flash.

Argomenti correlati
Funzioni non disponibili in alcune modalità REG
Torna all’inizio