Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Flitser

## Flitser

1. Druk op (Flitser) op de bedieningsknop.

1. Selecteer de gewenste functie met de bedieningsknop.

| (Autom.) | De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht.
| (Aan) | De flitser gaat altijd af.
| (Lgz synchro) | De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
| (Uit) | De flitser gaat niet af.

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen op flitsopnamen
Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen enz.) die dicht bij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

- Selecteer (Hoge gevoeligheid) als scènekeuzefunctie. ([Uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

- Tijdens het opladen van de flitser wordt weergegeven.

- De flitser wordt automatisch uitgeklapt voor er geflitst wordt. Zorg ervoor dat u de flitser niet bedekt met uw vingers.

- De flitser wordt automatisch ingetrokken in de volgende situaties:

- De camera wordt in- of uitgeschakeld, of er wordt overgeschakeld naar de weergavefunctie of de USB-functie.

- De flitsstand wordt ingesteld op (Uit).

- De functieknop wordt ingesteld op (Draaipanorama) of (Bewegende beeldn).

- Als u de flitser niet wilt gebruiken, stelt u vooraf de flitsstand in op (Uit). In dat geval wordt de flitser niet uitgeklapt.

- Klap de flitser niet in of uit met uw vingers. Dit kan een storing veroorzaken.

- U kunt de flitser niet gebruiken tijdens opnemen in de burstfunctie.

- Wanneer u opneemt met de flitser en de zoom is ingesteld op W, kan, afhankelijk van de opnameomstandigheden, de schaduw van de lens in het scherm verschijnen. In dit geval stelt u de zoom in op T en neemt u opnieuw op met de flitser.

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven