Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Foutcodes en meldingen > Meldingen

## Meldingen

Als een van de onderstaande meldingen wordt afgebeeld, voert u de vermelde instructies uit.

- De batterij is bijna leeg. Laad de batterij onmiddellijk op. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden of het type batterij kan de aanduiding knipperen, zelfs als er nog lading voor 5 of 10 minuten gebruiksduur resteert.

Systeemfout. Schakel stroom van apparaat weer in.

- Schakel de camera uit en weer in.

De camera is oververhit Laat de camera eerst afkoelen

- De temperatuur in de camera is opgelopen. De voeding kan automatisch worden uitgeschakeld of het kan onmogelijk zijn bewegende beelden op te nemen. Laat de camera liggen op een koele plaats totdat de temperatuur in de camera is gezakt.

Fout van intern geheugen

- Schakel de camera uit en weer in.

Plaats de geheugenkaart opnieuw.

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

- De aansluitpunten van de geheugenkaart zijn vuil.

- De geheugenkaart is beschadigd.

Incompatibel type geheugenkaart.

- De geplaatste geheugenkaart kan niet worden gebruikt in deze camera. [Details]

Bufferoverloop. Schrijven naar medium werd niet op tijd voltooid.

- Als u een geheugenkaart gebruikt waarop u herhaaldelijk gegevens hebt opgenomen en verwijderd of die geformatteerd werd met een andere camera, is de schrijfsnelheid van de gegevens mogelijk te traag. Maak op een computer een back-up van de gegevens op de kaart en formatteer de kaart vervolgens. [Details]

- De schrijfsnelheid van de geheugenkaart die u gebruikt is ontoereikend voor het opnemen van bewegende beelden. Gebruik een "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) of een SD-kaart (klasse 4 of sneller).

Kan het intern geheugen niet herkennen. Formatteer en gebruik opnieuw.
Kan deze geheugenkaart niet herkennen. Formatteer en gebruik opnieuw.

- Formatteer het medium opnieuw. [Details]

De geheugenkaart is vergrendeld. Controleer nokje.

- U gebruikt een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar en de schakelaar staat in de stand LOCK. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.

Dit is een alleenlezen geheugenkaart.

- De camera kan geen beelden opnemen of wissen op deze geheugenkaart.

Geen beelden beschikbaar

- Er zijn geen beelden opgenomen in het interne geheugen die weergegeven kunnen worden.

- Er zijn geen beelden die weergegeven kunnen worden opgeslagen in deze map van de geheugenkaart.

Er zijn geen stilstaande beelden

- De geselecteerde map of datum bevat geen bestand dat in een diavoorstelling kan worden weergegeven.

Bestand gevonden dat niet herkend werd

- U hebt geprobeerd een map te wissen die een bestand bevat dat niet kan worden weergegeven op deze camera. Wis het bestand met een computer en wis vervolgens de map.

Mapfout. Kan niet in de geselecteerde map opnemen. Gelieve een andere map te selecteren.

- Een map met dezelfde drie cijfers aan het begin van de naam bestaat reeds op de geheugenkaart (bijvoorbeeld: 123MSDCF en 123ABCDE). Kies een andere map [Details] of maak een nieuwe map aan [Details].

Kan geen mappen meer maken

- Een map waarvan de naam begint met "999" bestaat reeds op de geheugenkaart. U kunt in dat geval geen mappen meer aanmaken.

Map is beveiligd.

- U hebt geprobeerd een map te verwijderen die beveiligd is als 'alleen lezen' op een computer.

Kan bestand niet weergeven

- Tijdens het weergeven van het beeld is een fout opgetreden.
  Wij kunnen weergave op deze camera niet garanderen voor beelden die op een computer werden bewerkt en voor beelden die met een andere camera werden opgenomen.

Deze map heeft het kenmerk Alleen lezen

- U hebt een map geselecteerd die niet kan worden ingesteld als de opnamemap op de camera. Selecteer een andere map. [Details]

Bestandsbeveiliging

- Schakel de beveiliging uit. [Details]

Te groot beeldformaat

- U probeert een beeld weer te geven met een formaat dat niet kan worden weergegeven op de camera.

Kan gezicht voor bewerken niet vinden

- Afhankelijk van het beeld lukt het mogelijk niet om het beeld bij te werken.

(indicator trillingswaarschuwing)

- Door onvoldoende licht is de camera gevoelig voor beweging. Gebruik de flitser of bevestig de camera op een statief om camerabewegingen te voorkomen.

1280x720 (Fijn) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart.
1280x720 (Standaard) wordt niet ondersteund door deze geheugenkaart.

- Voor het opnemen van bewegende beelden adviseren wij u een geheugenkaart van 1 GB of groter te gebruiken.

Schakel uit en weer in

- De lens is defect.

Maximumaantal beelden is reeds geselecteerd.

- U kunt maximaal 100 bestanden selecteren bij gebruik van [Meerdere beelden].

- U kunt (afdrukmarkeringen) toevoegen aan maximaal 999 bestanden.

Fout tijdens weergeven van muziek

- Verwijder het muziekbestand of vervang het door een normaal muziekbestand.

- Voer [Muziek verwijder.] uit en download vervolgens een nieuw muziekbestand.

Muziekgeheugen-formatteringsfout

- Voer [Muziek verwijder.] uit.

Bediening kan niet worden uitgevoerd voor niet-ondersteunde bestanden.

- Verwerking en andere bewerkingsfuncties van de camera kunnen niet worden uitgevoerd voor beeldbestanden die bewerkt zijn op een computer of beelden die werden opgenomen met een andere camera.

Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.

- De camera herstelt de datuminformatie enz. in gevallen waar beelden verwijderd werden op een pc enz.

- De camera maakt het nodige beelddatabasebestand aan na het formatteren van de geheugenkaart.

- Het aantal beelden overschrijdt het aantal waarvoor databeheer door de camera in een databasebestand mogelijk is. Om bijkomende beelden te registreren in het beelddatabasebestand, verwijdert u beelden in [Datumweergave].

- Het is niet mogelijk om gegevens te schrijven in het beelddatabasebestand van de camera of weer te geven met [Datumweergave]. Gebruik "PlayMemories Home" om op een pc een back-up te maken van alle beelden en om een geheugenkaart te formatteren.

Fout van beelddatabasebestand Kan niet herstellen

- Importeer alle beelden naar de computer met behulp van "PlayMemories Home" en formatteer de geheugenkaart. [Details]
  Exporteer de geïmporteerde beelden naar de camera met "PlayMemories Home" om de beelden opnieuw op de camera te bekijken.

Opnamefunctie is niet beschikbaar vanwege hoge interne temperatuur.

- De temperatuur in de camera is opgelopen. U kunt pas opnieuw beelden opnemen als de temperatuur gezakt is.

Het opnemen is gestopt vanwege verhoogde temperatuur in camera.

- Het opnemen is gestopt door een temperatuurstijging tijdens het opnemen van een film. Gelieve te wachten tot de temperatuur daalt.

- Wanneer u langdurig bewegende beelden opneemt, wordt de camera warmer. Stop in dit geval met de opname van bewegende beelden.

Terug naar boven