Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie (OPNMN.) instellen > Opnemen handm belichting

## Opnemen handm belichting

U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en de diafragmawaarde handmatig in te stellen.

1. Zet de functieknop in de stand (Opnemen handm belichting).

1. Druk op op de bedieningsknop.

1. Selecteer de sluitertijd en het diafragma (F-waarde) met de bedieningsknop.

Bedieningsknop | Instelling
| Bevestigen
| Sluitertijd
| Diafragma (F-waarde)

- Selecteer een sluitertijd tussen 1/1600 seconde en 30 seconden.

- Wanneer de zoom volledig op W staat, kunt u een diafragma selecteren van F3,3 of F8,0 (bij gebruik van de interne ND-filter (neutrale dichtheid)).
  Wanneer de zoom volledig op T staat, kunt u een diafragma selecteren van F5,9 of F14 (bij gebruik van de interne ND-filter (neutrale dichtheid)).

1. Druk op de ontspanknop om op te nemen.

De sluitertijd en het diafragma (F-waarde) instellen
Het verschil tussen de instellingen en de juiste belichting volgens de camera verschijnt als een EV-waarde op het scherm.
A: sluitertijd/diafragma (F-waarde)
B: EV-waarde

- 0EV is volgens de camera de meest geschikte waarde.

- Als de sluitertijd één seconde of korter bedraagt, wordt de sluitertijd aangegeven met [”], bijvoorbeeld [1”].

- Als u een langere sluitertijd instelt, wordt het gebruik van een statief aangeraden om de effecten van trillingen te voorkomen.

- Als de sluitertijd onder een bepaalde snelheid zakt, wordt de NR lange-sluitertijdfunctie automatisch ingeschakeld om beeldruis te verminderen en verschijnt op het scherm.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het even om de gegevens te verwerken.

Opmerkingen

- Als de correcte belichting niet kan worden verkregen met uw instellingen, gaan de aanduidingen voor de ingestelde waarde op het scherm knipperen als de ontspanknop half wordt ingedrukt. U kunt in die toestand opnemen, maar het verdient aanbeveling de belichting opnieuw aan te passen.

- U kunt de sluitertijd en het diafragma (F-waarde) niet selecteren wanneer de zelfontspanner ingesteld is op [Zelfportret één persoon] of [Zelfportret twee personen].

Verwant onderwerp
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
MENU-items die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven