Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-items gebruiken (opnemen) > MENU-items (opnemen) > Scèneherkenning

## Scèneherkenning

Geavanceerde functie
De camera herkent de opnameomstandigheden automatisch en maakt vervolgens de opname. Wanneer een beweging wordt vastgesteld, wordt de ISO-gevoeligheid verhoogd overeenkomstig de beweging om onderwerpbewegingen te verminderen. Wanneer de functie Intelligent automatisch geactiveerd is, kunt u [Geavanceerd] selecteren waarbij de camera automatisch twee beelden opneemt.
Bij de functie Scèneherkenning kan de positie van een pictogram dat weergegeven wordt op het scherm verschillen naargelang de omstandigheden. Het verschil hangt af van het feit of de camera een bepaalde scène of omstandigheid herkent. Als de camera een scène herkent, wordt er een pictogram of een gids zoals (Portretopname), (Kind), (Nachtportret), (Nachtscène), (Tegenlicht portret), (Tegenlicht), (Landschap), (Macro), (Spotlight) of (Weinig licht) weergegeven op de eerste lijn. Als de camera een omstandigheid herkent, worden pictogrammen zoals (statief) of (beweging) weergegeven op de tweede lijn. Mogelijk herkent de camera zowel de scène als de omstandigheid, of één van beide.

1. MENU (Scèneherkenning) gewenste functie

| (Autom.) | Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen geactiveerd en wordt het beeld opgenomen.
| (Geavanceerd) | Wanneer de camera de scène herkent, worden automatisch de optimale instellingen geactiveerd. Wanneer de camera (Nachtscène), (Nachtportret), (Tegenlicht) of (Tegenlicht portret) herkent, wijzigt de camera de instelling automatisch en wordt er nog een beeld opgenomen. Wanneer u twee beelden na elkaar opneemt, wordt het symbool + op het pictogram groen. Wanneer er twee frames worden opgenomen, worden de twee beelden onmiddellijk na de opname naast elkaar weergegeven. Wanneer [Dichte-ogenvermind.] wordt weergegeven, worden er automatisch 2 beelden genomen en wordt het beeld waar de ogen open zijn automatisch geselecteerd. [Details]

Opmerkingen

- De scèneherkenningsfunctie werkt niet wanneer u beelden opneemt met de digitale zoom.

- De beschikbare flitserinstellingen zijn [Autom.] en [Uit].

- Mogelijk worden deze scènes niet herkend, afhankelijk van de omstandigheden.

- In de functie Scherpstellen-volgen worden (Portretopname), (Kind), (Nachtportret) of (Tegenlicht portret) niet herkend.

- Als de omgeving trillingen overbrengt naar de camera wanneer de toestand (statief) en (Nachtscène) tegelijk worden herkend, wordt de toestand (statief) mogelijk niet herkend.

- Dit leidt soms tot een langzame sluiter wanneer de toestand (statief) en (Nachtscène) tegelijk worden herkend. Houd de camera stil tijdens de opname.

### Geavanceerde functie

In de functie [Geavanceerd] neemt de camera twee beelden achter elkaar op met verschillende instellingen wanneer de camera scènes met (Nachtscène), (Nachtportret), (Tegenlicht) of (Tegenlicht portret) herkent die wazig dreigen te worden of wanneer de omstandigheden (Nachtscène) en (statief) tegelijk worden herkend. U kunt het beste beeld kiezen uit de twee opgenomen beelden.

| Eerste beeld* | Tweede beeld
| Opname met langzame synchronisatie | Opname met verhoogde gevoeligheid en verminderde camerabewegingen
| Opname met langzame synchronisatie en het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn | Opname met verhoogde gevoeligheid, het gezicht als richtlijn, en verminderde camerabewegingen
| Opname met langzame synchronisatie | Opname met langere sluitertijd zonder de gevoeligheid te verhogen
| Opname met de flitser | Maakt opnames met de helderheid en het contrast van de achtergrond aangepast
| Opname met het gezicht dat door de flitser wordt verlicht als richtlijn | Maakt opnames met de helderheid en het contrast tussen het gezicht en de achtergrond aangepast

* Wanneer [Flitser] ingesteld is op [Autom.].
Wat is de functie dichte-ogenvermindering?
Wanneer [Geavanceerd] is ingesteld, maakt de camera automatisch twee opeenvolgende* beelden wanneer (Portretopname) of (Kind) wordt herkend. De camera zal automatisch het beeld selecteren, weergeven en opnemen waarop de ogen van het onderwerp niet knipperen. Als de ogen gesloten zijn op beide beelden, wordt de melding "Dichte ogen gedetecteerd" weergegeven.
* behalve wanneer de flitser afgaat/bij een lange sluitertijd
Verwant onderwerp
MENU-items die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven