Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus > Fotografering m/manuell eksp.

## Fotografering m/manuell eksp.

Du kan ta bilder med din favoritteksponering ved å manuelt stille inn lukkerhastigheten og blenderverdien.

1. Sett modushjulet til (Fotografering m/manuell eksp.).

1. Trykk på på kontrollknappen.

1. Velg lukkerhastigheten og blenderen (F-verdi) med kontrollknappen.

Kontrollknapp | Funksjon
| Tilbake
| Lukkerhastighet
| Blender (F-verdi)

- Velg en lukkerhastighet fra 1/1600 sekunder til 30 sekunder.

- Når zoom er satt helt til W, kan du velge en blender på F3,3 eller F8,0 (når det brukes med det interne ND-filteret (nøytral tetthet)).
  Når zoom er satt helt til T, kan du velge en blender på F5,9 eller F14 (når det brukes med det interne ND-filteret (nøytral tetthet)).

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Stille inn lukkerhastigheten og blenderen (F-verdi)
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering vurdert av kameraet vises som en EV-verdi på skjermen.
A: Lukkerhastighet/blender (F-verdi)
B: EV-verdi

- 0EV er verdien som kameraet regner som best egnet.

- Når lukkerhastigheten er ett sekund eller lavere, indikeres lukkerhastigheten av [”], for eksempel [1”].

- Når du reduserer lukkerhastigheten, anbefales bruk av et stativ for å forhindre effektene av vibrasjon.

- Når lukkerhastigheten blir tregere enn en viss hastighet, aktiveres funksjonen for støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å redusere bildestøy, og vises på skjermen.

- Hvis du velger sakte lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataen.

Merknader

- Dersom riktig eksponering ikke oppnås av innstillingene dine, vil indikatorene for innstillingsverdi blinke på skjermen når lukkerknappen er trykt halvveis ned. Du kan fremdeles ta bilder, men det anbefales at du justerer eksponeringen på nytt.

- Du kan ikke velge lukkerhastigheten og blenderen (F-verdi) når selvutløseren er stilt inn til [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

Lignende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen