Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Używanie opcji MENU (Fotografowanie) > MENU (Fotografowanie) > Ustawienia bracketingu

## Ustawienia bracketingu

Można wybrać typ fotografowania z bracketingiem. W trybie fotografowania z bracketingiem można rejestrować serię 3 zdjęć o zmienionych ustawieniach. Następnie można wybrać najbardziej odpowiedni obraz.

1. MENU (Ustawienia bracketingu) żądany tryb

| (Wyłącz) | Nie używa fotografowania z bracketingiem.
| (EXP±0.3) | Rejestruje serię 3 zdjęć z ekspozycją przesuniętą w następującej kolejności: standardowe, ciemne i jasne. Im większa wartość kroku bracketingu, tym większe przesunięcie wartości ekspozycji.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Balans bieli) | Rejestruje serię 3 zdjęć z balansem bieli przesuniętym w następującej kolejności: bieżący odcień koloru, w kierunku koloru niebieskiego i w kierunku koloru czerwonego. Gdy opcja [Balans bieli] zostanie ustawiona na inne ustawienie niż [Auto], odcień koloru będzie przesuwany w oparciu o wybrany balans bieli.

Uwaga

- Opcji [Balans bieli] nie można wybrać, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione na (Wybór sceny).

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach NAGR
Opcje MENU niedostępne w niektórych trybach NAGR
Powrót do początku