Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Nagrywanie > Używanie funkcji fotografowania > Lampa błyskowa

## Lampa błyskowa

1. Naciśnij (Lampa błyskowa) na przycisku sterowania.

1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.

| (Auto) | Lampa błyskowa uruchomi się automatycznie, gdy otoczenie jest ciemne lub w razie oświetlenia od tyłu.
| (Włącz) | Lampa błyskowa zawsze błyska.
| (Synch. z dł. czas.) | Lampa błyskowa zawsze błyska. W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
| (Wyłącz) | Lampa błyskowa nie błyska.

Gdy na zdjęciach wykonanych z lampą błyskową pojawiają się białe okrągłe plamy
Powodem są cząsteczki (kurz, pyłki kwiatów itp.) unoszące się w powietrzu w pobliżu obiektywu. Gdy zostaną uwydatnione światłem lampy błyskowej, pojawią się jako białe, okrągłe plamki.
Jak można zredukować białe okrągłe plamy?

- Oświetl pokój i zrób zdjęcie bez lampy błyskowej.

- Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny. ([Wyłącz] zostaje wybrane automatycznie.)

Uwagi

- Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk reguluje moc błysku.

- Gdy ładuje się lampa błyskowa, wyświetlane jest .

- Przed błyskiem lampa błyskowa otwierana jest automatycznie. Nie zakrywaj lampy błyskowej palcami.

- Lampa błyskowa jest automatycznie chowana w następujących sytuacjach:

- Zasilanie jest włączane/wyłączane, aparat jest przełączany do trybu odtwarzania lub do trybu USB.

- Tryb lampy błyskowej jest ustawiony na (Wyłącz).

- Pokrętło trybu pracy jest ustawione na (Rozległa panorama) lub (Tryb filmu).

- Aby nie używać lampy błyskowej, należy wcześniej ustawić tryb lampy błyskowej na (Wyłącz). Dzięki temu lampa błyskowa nie otworzy się.

- Nie należy wpychać lub wyciągać lampy błyskowej palcami. Może to doprowadzić do awarii.

- Nie można użyć lampy błyskowej podczas wykonywania serii.

- Podczas fotografowania z lampą błyskową i funkcją zoomu ustawioną w pozycji W, w zależności od warunków fotografowania na ekranie może pojawić się cień obiektywu. Jeśli tak się stanie, ustaw funkcję zoomu w pozycji T i ponownie zrób zdjęcie z lampą błyskową.

Podobny temat
Funkcje niedostępne w niektórych trybach NAGR
Powrót do początku