Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Utilizar funções de fotografia > Temp. Auto

## Temp. Auto

Fotografia automática com Temporizador de auto-retrato

1. Carregue em (Temp. Auto) no botão de controlo.

1. Seleccione o modo desejado com o botão de controlo.

| (Deslig) | Não utiliza o temporizador automático.
| (10 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 10 segundos. Quando carrega no botão do obturador, a luz do temporizador automático pisca e soa um sinal sonoro até o obturador funcionar. Para cancelar, carregue novamente em .
| (2 seg) | Regula o temporizador automático para um atraso de 2 segundos.
| (Auto-retrato Uma Pessoa) | Regula o temporizador automático para o Temporizador de auto-retrato. Quando a câmara detecta o número especificado de caras, soa um sinal sonoro e o obturador funciona 2 segundos mais tarde.
| (Auto-retrato Duas Pessoas)

Sugestões para evitar desfocagem
Se as suas mãos ou corpo se mexem enquanto segura a câmara e carrega no botão do obturador, ocorre “Vibração da câmara”.
A vibração da câmara ocorre frequentemente em condições de fraca iluminação ou de baixa velocidade do obturador, tais como as encontradas no modo (Retrato Nocturno) ou (Cena Nocturna).
Para evitar a desfocagem, fotografe com um temporizador automático com um atraso de 2 segundos e estabilize a câmara, mantendo os seus braços firmes ao seu lado, após carregar no botão do obturador.

### Fotografia automática com Temporizador de auto-retrato

Aponte a objectiva para si, de forma a que o número de caras especificado apareça no ecrã e o obturador funcione. Não mova a sua câmara depois de soar o sinal sonoro.

- Pode também fotografar uma imagem, carregando no botão do obturador durante esta operação.

Tópico relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo