Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Utilizar itens do MENU (filmagem/fotografia) > Itens do MENU (filmagem/fotografia) > Tam. Imagem Fixa / Tamanho Imag. Panorama / Tamanho Filme

## Tam. Imagem Fixa / Tamanho Imag. Panorama / Tamanho Filme

Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas
Tamanho da imagem no Modo Fácil
Tamanho da imagem quando fotografar em Varrer Panorama
Tamanho da imagem quando filmar filmes
O tamanho da imagem determina o tamanho do ficheiro de imagem que é gravado quando capta uma imagem.
Quanto maior for o tamanho da imagem, mais detalhe será reproduzido quando a imagem for impressa em papel de formato grande. Quanto mais pequeno for o tamanho da imagem, mais imagens podem ser gravadas.

### Tamanho da imagem quando fotografar imagens fixas

1. MENU (Tam. Imagem Fixa) tamanho desejado

| Tam. Imagem Fixa (Horizontal × Vertical) | Recomendações de utilização | Número de imagens | Impressão
| (4608×3456) | Para impressões até ao tamanho A3+ | Menos Mais | Grande qualidade Qualidade imperfeita
| (3648×2736) | Para impressões até ao tamanho A3
| (2592×1944) | Para impressões de 10×15 cm até ao tamanho A4
| (640×480) | Para anexos de e-mail
| (4608×2592) | Para ver num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3 | Menos Mais | Grande qualidade Qualidade imperfeita
| (1920×1080) | Para ver num televisor de alta definição

Nota

- Quando imprimir imagens fixas gravadas em formato 16:9 ou imagens panorâmicas, ambas as margens podem ser cortadas.

### Tamanho da imagem no Modo Fácil

1. MENU [Tam. Imagem Fixa] tamanho desejado

| Grande | Fotografa imagens no tamanho [16M].
| Pequeno | Fotografa imagens no tamanho [5M].

### Tamanho da imagem quando fotografar em Varrer Panorama

1. MENU (Tamanho Imag. Panorama) tamanho desejado

| (Normal) (Horizontal: 4912 × 1080) (Vertical: 3424 × 1920) | Fotografa imagens, utilizando o tamanho normal.
| (Grande) (Horizontal: 7152 × 1080) (Vertical: 4912 × 1920) | Fotografa imagens, utilizando o tamanho grande.
| (360°) Horizontal: 11520 × 1080 | Fotografa imagens em 360 graus.

### Tamanho da imagem quando filmar filmes

Quanto maior for o tamanho da imagem do filme, melhor é a qualidade da imagem. Quanto maior for a quantidade de dados utilizados por segundo (taxa de bits média), mais suave é a imagem reproduzida.
Os filmes filmados com esta câmara são gravados no formato MPEG-4, a aproximadamente 30 fotogramas/seg., no modo progressivo, com áudio AAC, formato mp4.

1. MENU (Tamanho Filme) tamanho desejado

| Tamanho Filme | Taxa de bits média | Recomendações de utilização
| 1280x720(Qualidad. ) | 9 Mbps | Grava filmes com a qualidade mais elevada para visualização num televisor de Alta Definição.
| 1280x720(Normal) | 6 Mbps | Grava filmes com a qualidade normal para visualização num televisor de Alta Definição.
| VGA | 3 Mbps | Fotografa um tamanho de imagem adequado para transferências para a WEB.

Nota

- É produzida uma imagem telefoto quando é seleccionado um formato de imagem [VGA].

Voltar ao topo