Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Número de imagens fixas e tempo de gravação de filmes > Tempo de gravação de filmes

## Tempo de gravação de filmes

A tabela abaixo mostra os tempos máximos de gravação aproximados. Estes são os tempos totais para todos os ficheiros de filme.
(h (hora), m (minuto), s (segundo))

Qualidade/Tamanho | Memória interna | Cartão de memória formatado com esta câmara
Aprox. 27 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB
1280x720(Qualidad. ) | — | 20m (15m) | 45m (35m) | 1h 35m (1h 10m) | 3h 10m (2h 20m) | 6h 20m (4h 40m)
1280x720(Normal) | — | 35m (25m) | 1h 10m (50m) | 2h 20m (1h 40m) | 4h 40m (3h 25m) | 9h 20m (6h 55m)
VGA | 1m (45s) | 1h 05m (50m) | 2h 10m (1h 40m) | 4h 25m (3h 20m) | 8h 50m (6h 40m) | 17h 45m (13h 25m)

O número entre ( ) é o tempo de gravação mínimo.
É possível a filmagem contínua durante aproximadamente 29 minutos de cada vez. O tamanho máximo de um ficheiro de filme é de aproximadamente 2 GB.
Notas

- O tempo de gravação de filmes varia devido ao facto de a câmara estar equipada com VBR (taxa de bits variável), que ajusta automaticamente a qualidade de imagem consoante a cena em gravação. Quando gravar um motivo de movimento rápido, a imagem é mais nítida, mas o tempo de gravação diminui, uma vez que é utilizada mais memória para a gravação. O tempo de gravação também varia consoante as condições de filmagem, o motivo ou as definições de tamanho de imagem.

- Não é possível gravar filmes na memória interna quando o tamanho de imagem de filme é [1280x720(Qualidad. )] ou [1280x720(Normal)].

Voltar ao topo