Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Precauções > Precauções

## Precauções

Cópia de segurança da memória interna e do cartão de memória
Sobre ficheiros de base de dados
Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares
Sobre o transporte
Sobre as temperaturas de funcionamento
Sobre a condensação de humidade
Sobre a compatibilidade dos dados de imagem
Notas sobre o ecrã e a objectiva
Notas sobre o flash

### Cópia de segurança da memória interna e do cartão de memória

Não desligue a câmara, retire a bateria nem remova o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa. Caso contrário, os dados da memória interna ou do cartão de memória podem danificar-se. Certifique-se de que efectua uma cópia de segurança para proteger os seus dados.

### Sobre ficheiros de base de dados

Quando introduz um cartão de memória sem um ficheiro de base de dados na câmara e liga a alimentação, parte da capacidade do cartão de memória é utilizada para criar automaticamente um ficheiro de base de dados. Poderá demorar algum tempo até que possa efectuar a operação seguinte.

### Não utilize/guarde a câmara nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
  Em locais como num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode provocar uma avaria.

- Sob luz solar directa ou perto de um aquecedor
  O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode provocar uma avaria.

- Num local sujeito a vibração oscilante

- Perto de um local com forte magnetismo

- Em locais com areia ou poeira
  Tenha cuidado para não deixar entrar areia ou pó na câmara. Isto pode provocar uma avaria na câmara e, em certos casos, esta avaria não poderá ser reparada.

### Sobre o transporte

- Não se sente numa cadeira nem noutro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, dado que pode provocar uma avaria ou danificar a câmara.

### Sobre as temperaturas de funcionamento

- A sua câmara foi concebida para a utilização em temperaturas entre 0 °C e 40 °C. Não se recomenda a filmagem/fotografia em locais extremamente frios ou quentes que excedam esta variação.

### Sobre a condensação de humidade

- Se a câmara for deslocada directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior ou exterior da câmara. Esta condensação de humidade pode provocar uma avaria na câmara.

- Se ocorrer condensação de humidade, desligue a câmara e aguarde cerca de uma hora para a humidade se evaporar. Tenha em atenção que se tentar fotografar com condensação de humidade dentro da objectiva, não será capaz de gravar imagens nítidas.

### Sobre a compatibilidade dos dados de imagem

- A câmara está em conformidade com a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) estabelecida pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- A Sony não garante que a câmara reproduza imagens gravadas ou editadas com outros equipamentos, nem que outros equipamentos reproduzam imagens gravadas com a câmara.

### Notas sobre o ecrã e a objectiva

- O ecrã é fabricado com uma tecnologia de uma precisão extremamente elevada, pelo que mais de 99,99% dos pixels estão operacionais para utilização efectiva. Contudo, podem aparecer alguns pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou verde) no ecrã. Estes pontos são o resultado normal do processo de fabrico e não afectam a gravação.

- A exposição do ecrã ou da objectiva à luz solar directa por longos períodos de tempo pode provocar avarias. Tenha cuidado quando colocar a sua câmara próximo de uma janela ou no exterior.

- Não faça pressão no ecrã. O ecrã pode ficar sem cor e isso pode provocar uma avaria.

- As imagens podem espalhar-se no ecrã em locais frios. Não se trata de uma avaria.

- Tenha cuidado para não dar pancadas na objectiva amovível e para não aplicar força sobre a mesma.

### Notas sobre o flash

- Quando utiliza o flash, o flash sobe automaticamente.

- O flash poderá descer automaticamente. [Detalhes]

- Não tape o flash com os seus dedos.

- Não transporte a câmara pela unidade de flash, nem exerça uma força excessiva sobre a mesma.

- Se água, poeira ou areia entrar na unidade de flash aberta, tal poderá provocar uma avaria.

Voltar ao topo