Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Перед использованием > Названия частей и список значков, отображаемых на экране > Список значков, отображаемых на экране

## Список значков, отображаемых на экране

Список значков режима съемки
Список значков режима просмотра
На экране отображаются значки, обозначающие состояние фотоаппарата.
Можно изменить экранную индикацию, нажав DISP (Настройка показа) на кнопке управления.

### Список значков режима съемки

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер фотографии / размер панорамного изображения / размер фильма
| Выбор сцены
| Диск переключения режимов
| Значок “Распознавание сцен”
| Баланс белого
| Режим измерения экспозиции
| Предупреждение о вибрации
| Эффект рисунка
| Распознавание сцен
| Съемка в режиме брекетинга
| Настройка брекетинга
| DRO
| Установки непрерывной съемки
| Эффект мягкой кожи
| Индикатор чувствительности распознавания улыбок
1.4 | Масштаб увеличения

Дисплей | Описание
| Минимиз. закрытых глаз
| Блокировка АЭ/АФ
ISO400 | Значение ISO
| Медленный затвор NR
125 | Скорость затвора
F3.3 | Величина диафрагмы
+2.0EV | Значение экспозиции
| Индикатор рамки диапазона АФ в видоискателе

Дисплей | Описание
| Папка записи
96 | Количество доступных для записи изображений
100М | Время записи
| Носитель записи (карта памяти, внутренняя память)
| Индикация в режиме Eye-Fi
| Подсветка AФ
| Режим вспышки
| Уменьшение эффекта “красных глаз”
| Зарядка вспышки

Дисплей | Описание
| Таймер автоспуска
C:32:00 | Индикация самодиагностики
| Запись даты
| Распознавание лиц
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных
| Пункт назначения
| Предупреждение о перегреве
| Режим энергосбережения
| Рамка диапазона AФ в видоискателе
| Перекрестие точечного экспозамера
| Гистограмма
ЗАПИСЬ ОЖИДАН | Видеосъемка/режим ожидания
0:12 | Время записи (мин:сек)

### Список значков режима просмотра

Дисплей | Описание
| Оставшийся заряд батареи
| Предупреждение о низком заряде батареи
| Размер фотографии / размер панорамного изображения / размер фильма
| Защита
| Команда печати (DPOF)
| Увеличение при воспроизведении
| Режим просмотра

Дисплей | Описание
101-0012 | Номер папки-файла
2012 1 1 9:30 AM | Дата записи/время воспроизводимого изображения

Дисплей | Описание
| Папка воспроизведения
12/12 | Номер изображения/Количество изображений определенного периода, выбранная папка
| Носитель для воспроизведения (карта памяти, внутренняя память)
| Отображение в режиме Eye-Fi
| Изменение папки
| Режим измерения экспозиции
| Режим вспышки
| Баланс белого
ISO400 | Значение ISO
| Заполнен файл базы данных/Ошибка файла базы данных

Дисплей | Описание
C:32:00 | Индикация самодиагностики
+2.0EV | Значение экспозиции
500 | Скорость затвора
F3.3 | Величина диафрагмы
| Режим энергосбережения
| Воспроизведение
| Полоса воспроизведения
00:00:12 | Счетчик
| Гистограмма
| Громкость

В начало страницы