Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Пункты MENU (Съемка) > Распознавание сцен

## Распознавание сцен

Расширенный режим
Фотоаппарат автоматически определяет условия съемки, затем выполняет снимок. При определении движения чувствительность ISO будет увеличена в соответствии с движением для снижения размытости объекта. Если для фотоаппарата установлен “Интеллектуал. авторежим”, можно выбрать режим [Расширенный], в котором фотоаппарат автоматически выполнит съемку двух изображений.
В режиме распознавания сцен положение отображаемого на экране значка будет разным в зависимости от обстоятельств. Это зависит от того, распознает ли фотоаппарат сцену или условие. Если фотоаппарат распознает сцену, на первой строке отобразятся такие значки и инструкции, как (Портрет), (Ребенок), (Ночной Портрет), (Ночная Сцена), (Портрет с подсветкой), (Подсветка), (Ландшафт), (Макро), (Прожектор) или (Низкая освещенность). Если фотоаппарат распознает условие, на второй строке отобразятся такие значки, как (штатив) или (видеосъемка). Фотоаппарат может распознать и сцену и условие или что-то одно.

1. MENU (Распознавание сцен) требуемый режим

| (Авто) | Когда фотоаппарат распознает сцены включается оптимальная установка и выполняется фотосъемка.
| (Расширенный) | В случае распознавания сцены, фотоаппарат переключается на оптимальные установки. Если фотоаппарат распознает (Ночная Сцена), (Ночной Портрет), (Подсветка) или (Портрет с подсветкой), он автоматически изменяет настройку и выполняет другой снимок. При последовательной съемке двух изображений отметка + на значке станет зеленой. При съемке двух кадров два изображения отображаются рядом сразу после съемки. При отображении [Минимиз. закр. глаз] автоматически выполняется съемка 2 изображений и выбирается изображение, на которых глаза объекта открыты. [Подробно]

Примечания

- Функция распознавания сцен не работает при фотосъемке в режиме цифрового увеличения.

- Для режима вспышки доступны установки [Авто] и [Выкл].

- Эти сцены могут быть не распознаны в зависимости от ситуации.

- В режиме следящей фокусировки не распознаются (Портрет), (Ребенок), (Ночной Портрет) или (Портрет с подсветкой).

- Если окружающие условия приводят к передаче вибрации на камеру при одновременном распознавании условий (штатив) и (Ночная Сцена), то, возможно, условия (штатив) не будут распознаны.

- Иногда низкая скорость затвора приводит к одновременному распознаванию условий (штатив) и (Ночная Сцена). Удерживайте фотоаппарат в одном положении при выполнении съемки.

### Расширенный режим

Когда фотоаппарат в режиме [Расширенный] распознает сцены (Ночная Сцена), (Ночной Портрет), (Подсветка) или (Портрет с подсветкой), которые имеют тенденцию к размытости, или одновременно распознает условия (Ночная Сцена) и (штатив), он выполняет два последовательных снимка, следующим образом изменив установки. Можно выбрать нужное изображение из двух фотоснимков.

| Первое изображение* | Второе изображение
| Съемка в режиме медленной синхронизации | Съемка с повышенной чувствительностью и уменьшенным дрожанием
| Съемка в режиме медленной синхронизации с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с повышенной чувствительностью при ориентации на лицо и уменьшенным дрожанием
| Съемка в режиме медленной синхронизации | Съемка с увеличенной выдержкой без увеличения значения чувствительности
| Съемка с использованием вспышки | Съемка с регулировкой яркости и контраста фона
| Съемка с настройкой на освещенное вспышкой лицо | Съемка с регулировкой яркости и контраста лица и фона

* Когда для параметра [Вспышка] установлено значение [Авто].
О функции “Минимизац. закрытых глаз”
Если выбрано значение [Расширенный], фотоаппарат автоматически выполнит последовательную съемку двух изображений*, если распознает (Портрет) или (Ребенок). Автоматически будет выбрано, показано и записано изображение, на котором глаза объекта открыты. Если глаза закрыты на обоих снимках, отобразится сообщение “Обнаружены закрытые глаза”.
* за исключением случаев, когда срабатывает вспышка/скорость затвора имеет слишком низкое значение
Смежная тема
Пункты MENU, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы