Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Používanie funkcií snímania > Flash

## Flash

1. Stlačte tlačidlo (Flash) na ovládacom tlačidle.

1. Pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte požadovaný režim.

| (Auto) | Blesk sa automaticky aktivuje na tmavých miestach alebo pri výskyte protisvetla.
| (On) | Blesk sa aktivuje vždy.
| (Slow Synchro) | Blesk sa aktivuje vždy. Rýchlosť uzávierky je pomalá na tmavých miestach, aby sa jasne nasnímalo aj pozadie mimo oblasti osvetlenej bleskom.
| (Off) | Blesk sa neaktivuje.

Keď sa na fotografiách vyhotovených s bleskom objavia „biele kruhové škvrny“
Spôsobujú ich častice (prach, peľ, atď.) poletujúce v blízkosti objektívu. Po zvýraznení bleskom fotoaparátu sa tieto častice zobrazia ako biele kruhové škvrny.
Akým spôsobom je možné obmedziť „biele kruhové škvrny“?

- Osvetlite miestnosť a nasnímajte objekt bez blesku.

- Zvoľte režim (High Sensitivity) vo výbere scény. ([Automaticky sa zvolí možnosť [Off].)

Poznámky

- Blesk blysne dvakrát. Prvý blesk upravuje množstvo svetla.

- Kým sa nabíja blesk, je zobrazený symbol .

- Blesk automatický vyskočí predtým, než blikne. Nezakrývajte blesk prstami.

- Blesk sa automaticky zasunie v nasledujúcich situáciách:

- Keď sa zapne/vypne napájanie, fotoaparát sa prepne do režimu prehrávania alebo do režimu USB.

- Keď je režim blesku nastavený na možnosť (Off).

- Keď je prepínač režimov nastavený na možnosť (Sweep Panorama) alebo (Movie Mode).

- Ak nechcete použiť blesk, vopred nastavte režim blesku na možnosť (Off). To znemožní, aby sa blesk vysunul.

- Blesk nezatláčajte ani nevysúvajte prstami. Môže to spôsobiť poruchu.

- Počas snímania záberov v slede nemôžete používať blesk.

- Keď snímate pomocou blesku a priblíženie je nastavené v polohe W, v závislosti od podmienok snímania sa na displeji môže zobraziť tieň objektívu. Ak sa tak stane, nastavte priblíženie do polohy T a znova nasnímajte záber pomocou blesku.

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok