Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Nastavenie režimu snímania REC > Manual Exposure Shooting

## Manual Exposure Shooting

Môžete snímať pri svojej obľúbenej expozícii manuálnym nastavením rýchlosti uzávierky a hodnoty clony.

1. Nastavte prepínač režimov na (Manual Exposure Shooting).

1. Stlačte tlačidlo na ovládacom tlačidle.

1. Pomocou ovládacieho tlačidla zvoľte požadovanú rýchlosť uzávierky a clonu (hodnotu F).

Ovládacie tlačidlo | Funkcia
| Návrat
| Rýchlosť uzávierky
| Clona (hodnota F)

- Zvoľte rýchlosť uzávierky od 1/1600 sekundy do 30 sekúnd.

- Keď je zoom nastavený do krajnej polohy W, môžete zvoliť clonu F3,3 alebo F8,0 (pri použití s filtrom Internal ND (Neutrálna hustota)).
  Keď je zoom nastavený do krajnej polohy T, môžete zvoliť clonu F5,9 alebo F14 (pri použití s filtrom Internal ND (Neutrálna hustota)).

1. Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.

Nastavenie rýchlosti uzávierky a clony (hodnoty F)
Rozdiel medzi nastaveniami a vhodnou expozíciou vybranou fotoaparátom sa na obrazovke zobrazí ako hodnota EV.
A: Rýchlosť uzávierky/clona (hodnota F)
B: Hodnota EV

- 0EV je hodnota, ktorú fotoaparát určil ako najvhodnejšiu.

- Ak je rýchlosť uzávierky jedna sekunda alebo kratšia, rýchlosť uzávierky sa vyznačí pomocou [”], napríklad [1”].

- Keď nastavíte nižšiu rýchlosť uzávierky, odporúča sa použitie statívu, aby ste zabránili účinkom vibrácií.

- Keď rýchlosť uzávierky klesne pod určitú hodnotu, automaticky sa aktivuje funkcia nízkej rýchlosti uzávierky s potlačením šumu, aby sa na zábere obmedzil výskyt šumu, a na displeji zobrazí indikátor .

- Ak zvolíte nižšie rýchlosti uzávierky, spracovanie údajov bude trvať istý čas.

Poznámky

- Ak sa pomocou vašich nastavení nedosiahne správna expozícia, po stlačení tlačidla spúšte do polovice budú na displeji blikať indikátory nastavených hodnôt. Snímanie je možné aj za týchto podmienok, odporúča sa však opätovné nastavenie expozície.

- Rýchlosť uzávierky a clonu (hodnota F) nie je možné nastaviť, keď je samospúšť nastavená na možnosť [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People].

Súvisiaca téma
Funkcie, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Položky MENU, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok