Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Položky MENU (Snímanie) > Still Image Size / Panorama Image Size / Movie Size

## Still Image Size / Panorama Image Size / Movie Size

Veľkosť záberu pri snímaní statických záberov
Veľkosť záberu v režime jednoduchého snímania
Veľkosť záberu pri snímaní v režime panoramatického snímania
Veľkosť záberu pri snímaní videozáznamov
Veľkosť záberu rozhodne o veľkosti obrazového súboru, ktorý sa po nasnímaní záberu zaznamená.
Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov bude reprodukovaných pri vytlačení záberu na papier s veľkým formátom. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné zaznamenať.

### Veľkosť záberu pri snímaní statických záberov

1. MENU (Still Image Size) požadovaná veľkosť

| Still Image Size (Horizontálne × Vertikálne) | Použitie | Počet záberov | Tlač
| (4608×3456) | Pre tlač až do formátu A3+ | Menej Viac | Jemná Zrnitá
| (3648×2736) | Pre tlač až do formátu A3
| (2592×1944) | Pre fotografie od formátu 10 ×15 cm až do formátu A4
| (640×480) | Pre e-mailové prílohy
| (4608×2592) | Pre prezeranie na HDTV prijímači a tlač až do formátu A3 | Menej Viac | Jemná Zrnitá
| (1920×1080) | Pre prezeranie na HDTV prijímači

Poznámka

- Pri tlači statických záberov zaznamenaných s pomerom strán 16:9 alebo panoramatických záberov môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.

### Veľkosť záberu v režime jednoduchého snímania

1. MENU [Still Image Size] požadovaná veľkosť

| Large | Nasníma zábery vo veľkosti [16M].
| Small | Nasníma zábery vo veľkosti [5M].

### Veľkosť záberu pri snímaní v režime panoramatického snímania

1. MENU (Panorama Image Size) požadovaná veľkosť

| (Standard) (Horizontálne: 4912 × 1080) (Vertikálne: 3424 × 1920) | Nasnímajú sa zábery so štandardným rozmerom.
| (Wide) (Horizontálne: 7152 × 1080) (Vertikálne: 4912 × 1920) | Nasnímajú sa zábery so širokouhlým rozmerom.
| (360°) Horizontálne: 11520 × 1080 | Nasníma sa záber v 360 stupňovom uhle.

### Veľkosť záberu pri snímaní videozáznamov

Čím väčšia je veľkosť videozáznamu, tým vyššia je jeho kvalita. Čím väčšie množstvo údajov za sekundu sa používa (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je prehrávaný záber.
Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenajú vo formáte MPEG-4, rýchlosťou približne 30 snímok za sekundu v progresívnom režime, so zvukom vo formáte AAC, vo formáte mp4.

1. MENU (Movie Size) požadovaná veľkosť

| Movie Size | Priemerná bitová rýchlosť | Použitie
| 1280x720(Fine) | 9 Mb/s | Nasnímajú sa videozáznamy najvyššej kvality na zobrazenie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
| 1280x720(Standard) | 6 Mb/s | Nasnímajú sa videozáznamy štandardnej kvality na zobrazenie na TV prijímači s vysokým rozlíšením.
| VGA | 3 Mb/s | Nasnímajú sa zábery s veľkosťou vhodnou na odovzdávanie na Internet.

Poznámka

- Telefotografický záber sa vytvorí, keď je pri snímaní videozáznamov vybraná veľkosť záberu [VGA].

Späť na začiatok