Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-alternativen (tagning) > MENU-alternativ (tagning) > Mätmetod

## Mätmetod

Används för att välja vilken metod som ska användas för att avgöra vilken del av motivet som ska mätas för att ställa in exponeringen.

1. MENU (Mätmetod) önskat läge

| (Multi) | Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig. Kameran ställer in en välbalanserad exponering (flerfältsmätning).
| (Centrumvägd) | Kameran mäter mitten av bilden och ställer in exponeringen i förhållande till ljusstyrkan för motivet som befinner sig där (centrumvägd mätning).
| (Spot) | Rikta in spotmätningshårkorset (A) över motivet för att bara mäta en viss del av motivet (spotmätning). Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.

Relaterade ämnen
MENU-alternativ som inte går att ställa in i vissa tagningslägen
Tillbaka till överst