Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Застереження / про фотоапарат > Заходи безпеки > Зарядний пристрій

## Зарядний пристрій

- У цьому зарядному пристрої (додається) можна заряджати батарею типу NP-BG1 (додається), типу NP-FG1 (продається окремо), і жодні інші. За спроби зарядити інші батареї вони можуть протекти, перегрітися або вибухнути, створюючи небезпеку травмування електричним струмом і отримання опіків.

- Виймайте заряджену батарею із зарядного пристрою. Якщо залишити батарею в зарядному пристрої, це може скоротити її ресурс.

- Індикатор CHARGE на зарядному пристрої, що додається, блимає таким чином.

- Швидке блимання: світло вмикається та вимикається з інтервалом приблизно 0,15 секунди.

- Повільне блимання: світло вмикається та вимикається з інтервалом приблизно 1,5 секунди.

- Якщо індикатор CHARGE швидко блимає, вийміть батарею, яка заряджається, і ще раз надійно вставте її в зарядний пристрій. Якщо індикатор CHARGE продовжує швидко блимати, це може вказувати на несправність батареї або на те, що встановлено батарею іншого типу, ніж зазначено. Перевірте, чи тип батареї збігається із зазначеними вище. Якщо тип встановленої батареї відповідає зазначеному, вийміть її та вставте іншу або нову батарею, а потім перевірте, чи працює зарядний пристрій належним чином. Якщо зарядний пристрій працює належним чином, батарея, можливо, несправна.

- Якщо індикатор CHARGE блимає повільно, це означає, що зарядний пристрій тимчасово не працює, перебуваючи в режимі очікування. Зарядний пристрій припиняє роботу та автоматично переходить у режим очікування, якщо температура виходить за межі рекомендованого діапазону. Після відновлення прийнятної температури зарядний пристрій відновить роботу, а індикатор CHARGE засвітиться знову. Радимо заряджати батарею за навколишньої температури від 10 °C до 30 °C.

Нагору