Посібник користувача Cyber-shot
Друк
Головна сторінка > Зйомка > Використання функцій зйомки > Спалах

## Спалах

1. Натисніть кнопку (Спалах) на кнопці керування.

1. Виберіть потрібний режим кнопкою керування.

| (Авто) | Спалах автоматично спрацьовує в темряві або за наявності підсвічування.
| (Увімк.) | Спалах спрацьовує завжди.
| (Повільна синхронізація) | Спалах спрацьовує завжди. Витримка в темряві є довгою для чіткої зйомки тла, не освітленого спалахом.
| (Вимк.) | Спалах не спрацьовує.

У разі виникнення «білих круглих цяток» на фотографіях, відзнятих зі спалахом
Такий ефект спричинений порошинками (пил, пилок тощо) у повітрі, які перебувають близько до об’єктива. Коли їх відтіняє спалах фотоапарата, вони відображаються на знімку у формі білих круглих цяток.
Як зменшити ефект «білих круглих цяток»?

- Увімкніть освітлення в кімнаті та фотографуйте без використання спалаху.

- Виберіть режим (Висока чутливість) у меню вибору сцени. ([Вимк.] буде вибрано автоматично.)

Примітки

- Спалах спрацьовує двічі. Перший спалах спрацьовує для регулювання кількості світла.

- Під час зарядження спалаху відображається позначка .

- Спалах автоматично висувається, перш ніж спрацювати. Не затуляйте спалах пальцями.

- Спалах повертається в початкове положення в таких ситуаціях:

- Увімкнення або вимкнення живлення, установлення на фотоапараті режиму відтворення або режиму USB.

- Установлення для режиму спалаху значення (Вимк.).

- Установлення селектора режимів у положення (Панорамна зйомка) або (Режим відеозйомки).

- Якщо спалах не потрібно використовувати, заздалегідь установіть для режиму спалаху значення (Вимк.). Це унеможливить висунення спалаху.

- Не тисніть на спалах або не висувайте його пальцями. Це може спричинити несправність.

- Спалах не буде спрацьовувати під час серійної зйомки.

- Якщо під час зйомки використовується спалах, а масштабування виконується за встановленого налаштування W, на екрані може з’явитися тінь об’єктива (залежно від умов зйомки). У такому разі встановіть для масштабування налаштування T і повторно виконайте зйомку зі спалахом.

Пов’язані розділи
Функції, недоступні в окремих режимах записування
Нагору