Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Промяна на настройките > Основни настройки > Пестене на захранването

## Пестене на захранването

Задава дължината на времето, за което LCD екранът угасва, и времето, след което фотоапаратът се изключва.
Ако не работите със фотоапарата за определен период от време, докато захранването е включено, и ако използвате батерията, екранът угасва и по-късно фотоапаратът се изключва автоматично, за да предотврати изразходване на заряда на батерията (Функция за автоматично изключване на захранването).

1. MENU (Настройки) (Основни настройки) [Power Save] желан режим

| Stamina | Активно запазва заряда на батерията. Ако не работите с фотоапарата за определен период от време, захранването автоматично се изключва. В режим на запис, LCD екранът автоматично угасва преди захранването да се изключи.
| Standard | Ако не работите с фотоапарата за определен период от време, захранването автоматично се изключва. В режим на запис, LCD екранът автоматично угасва преди захранването да се изключи. Времето за изключване на захранването е по-голямо отколкото в режим [Stamina].
| Off | Функцията за автоматично изключване на захранването не е активна.

Забележка

- Фотоапаратът не влиза в режим на пестена на захранването, докато се извършват операции по изреждане на кадри, възпроизвеждане на видеоклипове или когато е свързан към телевизор или компютър.

Към началото