Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > Проследяващ фокус

## Проследяващ фокус

Фотоапаратът проследява обекта и фокусира автоматично, когато натиснете бутона на затвора наполовина, дори ако обектът се движи.

1. Натиснете на контролния бутон.

Обектът се загражда с рамка.

1. Поставете рамката върху обекта, който желаете да фокусирате, и натиснете .

Проследяването започва.

1. Натиснете бутона на затвора наполовина.

Позицията на обекта, фокусът и експозицията се заключват.

1. Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете изображението.

1. Отново натиснете , за да отмените проследяващия фокус преди да направите снимката.

Проследяване на лице
Ако използвате функцията проследяващ фокус, докато функцията за разпознаване на лице е включена, можете да изберете лице с приоритет и да го регистрирате във фотоапарата. Ако регистрираното лице излезе от кадър, при повторната му поява на LCD екрана фотоапаратът ще фокусира върху него.

- Когато регистрирате определено лице в паметта на фотопарата и ако използвате функцията за разпознаване на усмивка, фотоапаратът ще търси усмивка само в това лице.

Забележки

- Проследяващият фокус може да не се заключи, да изгуби обекта или да започне да следи друг обект в следните ситуации:

- Ако обектът се движи твърде бързо.

- Ако обектът е твърде малък или твърде голям.

- Ако обектът е със същия цвят като фона.

- При слабо осветление.

- При условия на променящо се осветление.

- Проследяващият фокус не работи в следните ситуации:

- Когато използвате цифров зуум

- Когато [Focus] е зададен в положение [Flexible Spot AF] или режим на ръчно фокусиране.

- Проследяващият фокус автоматично ще се отмени, когато обектът изчезне от екрана или ако не може да бъде проследен. Въпреки това, ако целта на проследяващия фокус е определено лице, фотоапаратът ще продължи да следи лицето дори то да изчезне от екрана.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои функции. За подробности вижте "Функции, които не работят за някои режими на запис" [Подробности]

Към началото