Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Преглед на изображения на телевизионния екран > Преглед на изображения на телевизор с висока разделителна способност (HD) > Преглед на изображение на телевизор с висока разделителна способност, като използвате HDMI кабел (продава се отделно)

## Преглед на изображение на телевизор с висока разделителна способност, като използвате HDMI кабел (продава се отделно)

Свържете фотоапарата към HD (Висока разделителна способност) телевизор, който има HDMI жак, като използвате HDMI кабел (продава се отделно).

- Когато фотоапаратът е директно свързан с мрежата от 220 V посредством променливотоковия адаптер, вие можете да го използвате без да се притеснявате, че зарядът в батерията ще свърши.

1. Изключете фотоапарата и телевизора.

1. Свържете HDMI конектора на фотоапарата (A) и HDMI жака на телевизора (B), като използвате HDMI кабел (продава се отделно) (C).

1. Включете телевизора и задайте входния сигнал.

1. Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата.

На телевизионния екран се извеждат изображенията, записани с фотоапарата. Изберете желаното изображение с помощта на контролния бутон.
“PhotoTV HD”
Този фотоапарат е съвместим с “PhotoTV HD” стандарта.
Когато свържете Sony телевизор, съвместим с "PhotoTV HD", посредством HDMI кабел (продава се отделно), можете да се наслаждавате на невероятно качество на снимките в HD формат.

- “PhotoTV HD” ви предоставя детайлни изображения с наситени цветове и сложни текстури.

- Когато фотоапаратът е свързан към Sony телевизор, съвместим с Video A режим, посредством HDMI кабел, вашият телевизор автоматично задава качество на изображенията, подходящо за запис на снимки. Когато зададете настройката на телевизора в положение Video, се задава качество на изображението, подходящо за запис на видеоклипове.

- Когато възпроизвеждате видеоклипове в [AVCHD view], ви препоръчваме да зададете [View Mode] в положение [AVCHD view].

- За подробности вижте ръководството за употреба на телевизора.

Забележки

- Изображенията, записани с размер [VGA], не могат да бъдат възпроизвеждани в HD формат.

- Опцията [Beep] е фиксирана в положение [Shutter].

- Не свързвайте фотоапарата с друго оборудване посредством терминалите за изход на сигнала. Когато фотоапаратът и телевизорът са свързани посредством изходните терминали, не се извеждат звук и видео сигнал. Такова свързване може да причини неизправност на фотоапарата и/или свързаното оборудване.

- Фотоапаратът може да не работи правилно с някои HD телевизори. Например, може да не успеете да гледате видео образ на HD телевизора или може да не чувате звука от HD телевизора.

- Използвайте HDMI кабел с логото HDMI.

- Когато свързвате фотоапарата към телевизор, използвайте HDMI кабел, който може да бъде свързан към минижака на фотоапарата в единия край и към телевизора - от другия.

- Ако фотоапаратът е свързан към телевизора посредством HDMi кабел (продава се отделно) и записвате дълго време видеоклипове, е възможно записът да спре след известно веме, за да предпази фотоапарата от повреда.

- Видеоклиповете в [AVCHD view] са записани с [Movie format], зададен в положение [AVCHD 60i/60p] (за 1080 60i-съвместими устройства) или [AVCHD 50i/50p] (за 1080 50i-съвместими устройства).

Свързан раздел
Преглед на триизмерни изображения на 3D телевизор
Към началото