Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Използване на опции в менюто (Запис) > Опции в менюто (Запис) > Режим на измерване

## Режим на измерване

Избира режима на измерване, който определя коя част на обекта да измери, за да настрои експозицията.

1. MENU (Режим на измерване) желан режим

| (Множествено) | Разделя на множество части и измерва всяка от тях. Фотоапаратът определя добре балансирана експонация (Множествено измерване).
| (Централно) | Измерва центъра на изображението и определя експозицията в зависимост от яркостта на обекта там (Централно измерване).
| (Точково) | Прицелете кръстчето за точково измерване (A), за да измерите само част от изображението (Точково измерване). Тази функция е полезна, когато обектът е осветен отзад или когато съществува силен контраст между обекта и фона.

Забележки

- Ако зададете режима за измерване в положение, различно от [Multi] (Множествено измерване), не можете да използвате опцията [Face Detection] (Разпознаване на лице).

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои опции в менюто. За подробности вижте “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Към началото