Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Запис > Използване на функции за запис > ISO

## ISO

Регулира чувствителността на осветеността, когато фотоапаратът е в режим на запис с ръчна експозиция, автоматично програмиране или (Запис на спортни събития) в Избор на сцена. Регулира чувствителността, като използва контролния бутон в режим на запис с ръчна експозиция.

1. Натиснете диска за избор, за да изберете ISO чувствителността.

1. Завъртете диска за избор, за да изберете желаната стойност.

| (Автоматична настройка) | Автоматично задава ISO чувствителността.
| ///// | Можете да намалите размазването на изображението на тъмни места или при запис на движещи се обекти, като увеличите ISO чувствителността (изберете висока стойност).

ISO стойността в таблицата по-горе е представителна стойност.
Завъртането на диска за избор увеличава или намалява ISO чувствителността на стъпки от 1/3 както следва:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Регулиране на ISO чувствителността (Препоръчителен индекс на експониране)
ISO чувствителността е рейтинг на скоростта за носител на запис, който включва матрицата, която приема светлина. Дори когато експозицията е еднаква, изображението се различава в зависимост от ISO чувствителността.
Висока ISO чувствителност
Записва ярко изображение, дори когато снимате на тъмни места и ако сте увеличили скоростта на затвора, за да намалите размазването.
Въпреки това изображението съдържа смущения.
Ниска ISO чувствителност
Записва меко изображение.
Въпреки това, когато експозицията е недостатъчна, изображението може да е тъмно.
Съвети за предотвратяване на размазването
Въпреки че държите фотоапарата стабилно, обектът може да се е движил по време на експонирането, което ще доведе до размазването му при натискането на бутона на затвора. Клатенето на фотоапарата автоматично се намалява, но въпреки това функцията не отстранява размазването ефективно. Размазването на обектите се случва често, когато осветлението е слабо и при ниски скорости на затвора.
В този случай снимайте, като се съобразите със следните съвети.

- Изберете по-висока ISO чувствителност, така че скоростта на затвора да е по-бърза.

- Изберете режим (Висока чувствителност) в Избор на сцена.

Забележки

- Не можете да изберете [Auto], когато фотоапаратът е зададен в режим на запис с ръчна експозиция. [ISO 100] е настройката по подразбиране.

- Можете да избирате само от опциите [ISO AUTO], [ISO 100] до [ISO 800], когато режимът на запис е зададен в положение за запис на последователни изображения или експозиционен клин.

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои опции в менюто. За подробности вижте “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Свързан раздел
Използване на диска за избор
Към началото