Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Използване на опции в менюто (Запис) > Опции в менюто (Запис) > Настройка за експозиционния клин

## Настройка за експозиционния клин

Можете да зададете вида на записа, когато [Burst Settings] е зададен в положение [Bracket]. В режим на запис с експозиционен клин можете да запишете серия от 3 изображения като всеки от кадрите е с различни настройки. По този начин след записа можете да изберете най-добрия кадър.

1. MENU (Настройка за експозиционния клин) желан режим

| (EXP±0.3) | Записва серия от 3 изображения като експозицията се задава в следния порядък: стандартна, светла и тъмна. Колкото по-голяма е стъпката на експозиционния клин, толкова по-голяма е промяната в стойността на експозицията.
| (EXP±0.7)
| (EXP±1.0)
| (Баланс на бялото) | Записва серия от 3 изображения като балансът на бялото се променя в следния ред: настоящ цветен тон, настройка към синьо, настройка към червено. Когато зададете [White Balance] в положение, различно от [Auto], цветните тонове се променят спрямо избраната настройка за баланса на бялото.

Забележки

- Не можете да избирате [White Balance], когато дискът за избор на режим е зададен в положение (Избор на сцена).

- В зависимост от избрания режим на запис е възможно да не успеете да зададете някои функции или опции в менюто. За подробности вижте "Функции, които не работят за някои режими на запис" [Подробности] и “Опции в менюто, които не работят за някои режими на запис.” [Подробности]

Към началото