Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Предпазни мерки/Бележки за фотоапарата > Бележки за фотоапарата > AVCHD формат

## AVCHD формат

AVCHD представлява формат за цифрови видеокамери с висока разделителна способност и служи за запис на HD (висока разделителна способност) сигнали по характеристика 1080i*1 или характеристика 720p*2 посредством използването на високоефективни технологии на компресирано кодиране. Този формат работи с кодек MPEG-4 AVC/H.264 за компресиране на видео данните, а Dolby Digital или линейна PCM система служи за компресиране на аудио данни.
Форматът MPEG-4 AVC/H.264 е способен да компресира изображения с по-голяма ефективност от стандартните формати за компресиране на изображения. Форматът MPEG-4 AVC/H.264 позволява записът на HD видео сигнал, заснет с цифрова видеокамера, да бъде прехвърлен върху 8 cm DVD дискове, вграден твърд диск, флаш памет, карта с памет и др.

#### Запис и възпроизвеждане на вашия фотоапарат

Въз основа на AVCHD формата, вашият фотоапарат записва с HD (висока разделителна способност) качество на изображението, както е указано по-долу.
Видео сигнал*3:
1080 60i-съвместимо устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i-съвместимо устройство
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Аудио сигнал: Dolby Digital 2ch
Носител за запис: Карта с памет
*1 1080i характеристика
Това е характеристика за висока разделителна способност, която съчетава 1,080 ефективни линии на сканиране с интерлейс (редуващо се) сканиране.
*2 720p характеристика
Това е характеристика за висока разделителна способност, която съчетава 720 ефективни линии на сканиране с прогресивно сканиране.
*3 Носителят, записан в AVCHD формат, различен от споменатия по-горе, не може да бъде възпроизведен на вашия фотоапарат.
Към началото