Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Отстраняване на проблеми > Предупредителни индикатори и съобщения > Дисплей за автодиагностика

## Дисплей за автодиагностика

Ако се изведе код, започващ с буква от азбуката, това е индикация, че вашият фотоапарат е активирал функцията индикация при автодиагностика. Последните две цифри (указани с индикацията ) се различават в зависимост от състоянието на фотоапарата.
Ако вашият фотоапарат все още не работи добре дори след няколко опита да отстраните проблема, това е индикация, че устройството може би се нуждае от поправка.
Свържете се с вашия доставчик или оторизиран сервиз на Sony.
C:32:
E:95:

- Има проблем с хардуера на фотоапарата. Изключете захранването и го включете отново.

C:13:

- Фотоапаратът не може да чете или записва данни на картата с памет. Опитайте да изключите и отново да включите фотоапарата, или няколко пъти извадете и пак поставете картата с памет.

- Във вградената памет е възникнала грешка при форматиране, или е заредена неформатирана карта с памет. Форматирайте вградената памет или картата с памет. [Подробности]

- Поставената карта с памет не може да бъде използвана с вашия фотоапарат или данните са повредени. Поставете нова карта с памет.

E:61:
E:62:
E:91:

- Във фотоапарата е възникнала неизправност. Нулирайте настройките след което отново включете захранването. [Подробности]

E:94:

- Получила се е неизправност, когато сте записвали или изтривали данни. Необходима е поправка. Свържете се с вашия доставчик на Sony или с оторизиран сервиз. Бъдете готови да продиктувате всички цифри кода с грешката, който започва с буквата E.

Към началото