Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Предпазни мерки/Бележки за фотоапарата > Бележки за фотоапарата > GPS (само за DSC-HX100V)

## GPS (само за DSC-HX100V)

Тази система ви позволява да отбележите точното си местоположение на земята. GPS сателитите се намират в 6 орбити на 20,000 km над земята. Системата GPS е съставена от 24 или повече GPS сателита.
GPS приемникът приема радио сигнали от сателити и изчислява настоящото местоположение на приемника въз основа на информацията за орбитите, времето за достигане на сигналите и т.н..
Определянето на местоположението се нарича “позициониране”. Определен GPS приемник може да определи географската дължина и ширина на местоположението, като приема сигнали от 3 или повече сателита.

- Тъй като позициите на GPS сателитите постоянно се сменят, определянето на местоположението от приемника може да се окаже невъзможно в зависимост от мястото и времето, когато използвате фотоапарата.

- "GPS" е система за определяне на географското местоположение чрез установяване на радио сигнали от GPS сателити. Избягвайте да използвате фотоапарата на места, където радио сигналите са блокирани и се отразяват като например на сенчести места, заобиколени от сгради или дървета и др. Използвайте фотоапарата на места под открито небе.

- Възможно е да не успеете да запишете информацията за местоположението на места или в ситуации, където радио сигналите от GPS сателитите не достигат до фотоапарата като например:

- В тунели, сгради или в сянката на сгради.

- Между високи сгради или в тесни улички, заобиколени от сгради.

- В метрото, на места с гъста растителност, в подножието на мост или на места, където се генерират магнитни полета като например в близост до кабели с високо напрежение.

- В близост до устройства, които генерират радио сигнали с една и съща честота, като тази на фотоапарата: в близост до мобилни телефони с честота 1.5 GHz и др.

Грешки при позиционирането

- Ако преминете на друго място веднага след като включите фотоапарата, стартирането на установяването на позицията може да отнеме повече време, отколкото когато стоите на едно място.

- Появила се е грешка, причинена от положението на GPS сателитите.
  Фотоапаратът автоматично започва установяването на вашата позиция, когато приеме радио сигнали от три или повече GPS сателита. Разрешената грешка при установяване на позицията от GPS сателитите е около 30 метра. В зависимост от средата, грешката при установяване на позицията може да е по-голяма. В този случай вашата реална позиция може да не съвпада с местоположението на картата, зададено от GPS информацията. Тъй като GPS сателитите се контролират от Американските сили на отбраната, точността на позицията може да бъде променена нарочно.

- Грешка по време на процеса по позициониране
  Фотоапаратът периодично приема информация за местоположението периодично. Съществува малка разлика във времето между приемането на информацията и нейното подаване към изображението, затова реалното местоположение може да не съвпада съвсем точно с мястото, отбелязано на картата от GPS информацията.

Забрани за използване на GPS функцията в самолет

- По време на излитане и кацане на самолета, изключете фотоапарата, както ще бъдете инструктирани от екипажа на борда.

- Ако не желаете да записвате информацията за местоположение и посока, изберете [Off] за GPS настройката.

Други забрани

- Използвайте GPS приемника спрямо правилата в съответната ситуация.

Географска координатна система

- Използва се координатна система “WGS-84”.

Към началото