Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Предпазни мерки/Бележки за фотоапарата > Предпазни мерки > Променливотоков адаптер

## Променливотоков адаптер

- Приложеният променливотоков адаптер е пригоден единствено за работа с този фотоапарат. Не го използвайте с други електронни устройства, защото това може да причини повреда. Също така, уверете се, че използвате единствено оригиналнен променливотоков адаптер с марката Sony.

- Ако лампичката на фотоапарата за захранването/заряда мига по време на зареждане, отстранете батерията и след това отново я поставете правилно. Ако лампичката отново мига, това може да е индикация за повреда в батерията или за това, че сте поставили батерия от различен вид. Уверете се, че използвате подходяща батерия. Ако е така, подменете батерията с нова или с различен модел, и проверете дали новата батерия се зарежда правилно. Ако е така, но лампичката все още мига, това може да е индикация за повреда в батерията.

- Ако лампичката за захранване/зареждане не свети дори когато променливотоковият адаптер е свързан към фотоапарата и към електрическата мрежа (контакт), това е индикация, че зареждането временно е спряло и е в режим на готовност. Зареждането автоматично спира и влиза в режим на готовност, когато температурата на околната среда е извън препоръчителния температурен обхват за работа. Когато температурата влезе в подходящи стойности, зареждането се възстановява и лампичката на захранването/зареждането отново светва. Препоръчваме ви да зареждате батерията при температура на околната среда от 10°C до 30°C.

Към началото