Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Използване на 3D функции > Запис на 3D изображения > 3D панорама

## 3D панорама

Докато движите фотоапарата, се заснемат няколко изображения, които се събират в едно триизмерно изображение. Записаните изображения могат да се възпроизвеждат на 3D телевизор.

1. Задайте диска за избор на режим в положение (3D запис).

1. (3D панорама) на контролния бутон

1. Изберете посока на снимане с помощта на /// на контролния бутон.

1. Изравнете фотоапарата с края на кадъра, който желаете да заснемете, и натиснете бутона на затвора.

- Участъкът в черната полупрозрачна лента (A) може да не се запише.

1. Завъртете фотоапарата към края на насочващата лента (B), като следвате индикацията на LCD екрана.

Съвети за запис в режим на 3D панорама
За да записвате правилно триизмерни изображения, въртете фотоапарата бавно. (Стремете се да обходите дъгата за около 5 секунди.)
Ако въртите твърде бързо или твърде бавно, на LCD екрана ще се изведе съобщение.
Препоръчваме ви преди реалния запис да направите няколко записа, с които да упражните техниката си.
Обектите, които се намират в покой, са най-подходящи за триизмерни снимки.

- Определете сцената, която ще снимате; натиснете бутона на затвора наполовина, за да заключите фокуса, експонацията и баланса на бялото. След това натиснете бутона на затвора докрай и завъртете фотоапарата.

Забележки

- 3D записът е е подходящ в следните ситуации:

- Когато обектът е твърде голям

- При движещи се обекти

- Когато основният обект е твърде близо до фотоапарата

- При изображения с малък контраст като например небе, плаж или поляна.

- 3D изображенията се състоят от JPEG файл и MPO файл. Ако който и да е от двата файла бъде изтрит от вашия компютър, фотоапаратът може да не функционира правилно.

- Ако не успеете да обходите целия обект с фотоапарата за даденото време, в композираното изображение се получава сива област. Ако това се случи, движете фотоапарата по-бързо, за да създадете пълно 3D панорамно изображение.

- Тъй като няколко изображения се долепят едно до друго, мястото на свръзката няма да бъде ясно записано.

- В условия на ниска осветеност е възможно панорамните изображения да се замъглят. Препоръчваме ви да записвате изображения на открито при ярка светлина.

- В условия на премигваща светлина, като например при флуоресцентно осветление, 3D снимката може да не се окаже сполучлива.

- Когато целият ъгъл на 3D снимката и ъгълът на заключване са крайно различни по отношение на осветеност, цветове и фокус, записът няма да бъде успешен. Ако това се случи, сменете ъгъла на AE/AF заключване и снимайте отново.

- 3D записът може да се отмени в следните ситуации:

- Ако въртите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно.

- Ако прекалено клатите фотоапарата.

Свързан раздел
Преглед на триизмерни изображения на 3D телевизор
Към началото