Cyber-shot Ръководство за употреба
Print
Главна страница > Преглед > Изтриване на изображения > Бутон за изтриване

## Бутон за изтриване

Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване.
Също така, можете да изтривате съобщения, използвайки бутона MENU. [Подробности]

1. Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане.

1. Бутон / (Изтриване) желан режим на контролния бутон

All Images on This Date All in This Folder All AVCHD view files | Изтрива всички изображения от избраната дата или всички видеоклипове в [AVCHD view]. Натиснете [OK] след стъпка 2.
Multiple Images | Позволява ви да избирате и изтривате няколко изображения. Извършете следното след стъпка 2. Изберете изображение и натиснете . Избраното изображение се маркира с . Повторете стъпките по-горе, докато изтриете всички желани изображения. Изберете отново изображение, маркирано с , за да премахнете знака . MENU [OK]
This Image | Изтрива изображението, което е изведено на екрана в момента.
All Imgs in This Burst Group | Изтрива всички изображения в избраната поредица едновременно. Натиснете [OK] след стъпка 2.
All but This Image | Изтрива всички изображения от поредицата снимки без избраните в режим на извеждане на поредица от последователно заснети изображения. Натиснете [OK] след стъпка 2.
Cancel | Отменя изтриването.

Можете да превключите между индекс екран и екран с единично изображение, когато избирате изображения
Завъртете лостчето W/T (зуум) към страната T () в индекс екран, за да се върнете в режим на възпроизвеждане на единично изображение, и завъртете лостчето към страната W () в режим на преглед на единично изображение, за да се върнете към индекс екран.

- Можете да преминавате и между режими индекс екран и възпроизвеждане на единично изображение в [Protect], [Send by TransferJet] или [Print (DPOF)].

Забележки

- В режим налесен запис можете да изберете от опциите [1 image] или [All], за да изтриете изображение.

- Когато използвате вградената памет, за да записвате изображения, [View Mode] е зададен в положение [Folder View].

- Видеоклиповете в [AVCHD view] са записани с опцията [Movie format], зададена в положение AVCHD 60i/60p (за 1080 60i-съвместими устройства) или AVCHD 50i/50p (за 1080 50i-съвместими устройства).

Свързан раздел
Изтриване
Към началото