Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Automat. program

## Automat. program

Umožňuje fotografovat s expozicí nastavenou automaticky (rychlost závěrky a hodnota clony). Můžete také pomocí menu volit různá nastavení.

1. Nastavte volič režimů na (Automat. program).

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Poznámka

- Možná nepůjde nastavit některé funkce nebo položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“ [Detaily] a „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Posun programu

Můžete změnit kombinaci clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky při uchování dané expozice a s bleskem nastaveným na [Off].

1. Stiskněte kolečko jog dial.

1. Otočte kolečkem jog dial.

„“ na displeji se změní na „ “ a režim snímání se změní na posun programu.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte kombinaci clony (hodnoty F) a rychlosti závěrky.

Kolečkem jog dial můžete nastavit hodnotu EV nebo ISO.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Režim posun programu zrušíte otočením kolečka jog dial tak, aby se indikace vrátila na „“.
Poznámky

- Když je tlačítko spouště napůl stisknuto, nemůžete kombinaci hodnoty clony a rychlosti závěrky změnit.

- Režim posun programu někdy nelze použít. Záleží na jasu okolí.

- Pokud chcete zrušit vytvořené nastavení, nastavte volič režimů na něco jiného než „“ nebo vypněte napájení.

- Když se změní jas, změní se také clona (hodnota F) a rychlost závěrky, ale hodnota posunu zůstane stejná.

- Když se změní nastavení režimu blesku, zruší se posun programu.

Příbuzné téma
Používání kolečka jog dial
Zpět nahoru