Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Ruční ostření

## Ruční ostření

Ručně ostřit můžete pomocí ostřicího kroužku.

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na MF.

1. Otočte ostřicím kroužkem.

A: Zaostřeno na pozadí
B: Zaostřeno na popředí

- Pokud při zaostřování stisknete tlačítko FOCUS, zvětší se zobrazení asi 7 krát, aby bylo ostření snazší.

Poznámky

- Pokud je vzdálenost ostření příliš malá, na snímku se mohou objevit zrnka prachu nebo otisky prstů na objektivu. Otřete objektiv měkkým hadříkem apod.

- Rozsah vzdálenosti ostření je omezen rozsahem transfokace.

- Když změníte způsob ostření, nastavená vzdálenost ručního ostření se vymaže.

- Informace o nastavení vzdálenosti v ručním ostření je přibližné. Pokud zamíříte objektiv nahoru nebo dolů, chyba se ještě zvětší.

- Při používání režimů snímání nebo nastavení, které neumožňují zaostřit pomocí ostřicího kroužku, se režim ostření automaticky přepne na (Více. AF), i když je přepínač transfokace/ostření nastaven na MF a na displeji se objeví .

- V následujících situacích nelze k ostření použít ostřicí kroužek:

- Když je samospoušť nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob]

- Když je snímání úsměvu [Zap.]

- Některé funkce možná nepůjde nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Příbuzné téma
Kontrola ručního zaostření
Zpět nahoru