Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Pořizování fotografií > Transfokátor

## Transfokátor

Při snímání můžete snímek zvětšit. Funkce optické transfokace fotoaparátu může zvětšit snímky až 30×.
Nastavit transfokaci můžete pomocí páčky W/T (transfokace) nebo ostřicího kroužku.

#### Transfokace pomocí páčky W/T (transfokace)

1. Přepněte páčku W/T (transfokace).

Přepněte páčku W/T (transfokace) na stranu T pro přiblížení, na stranu W pro zrušení přiblížení.

#### Transfokace pomocí ostřicího kroužku

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na AF/ZOOM.

1. Otočte ostřicím kroužkem.

Otočením ostřicího kroužku ke straně T snímek přiblížíte, ke straně W přiblížení zrušíte.

- Když měřítko transfokace překročí 30×, nastavte [Digitální zoom]. [Detaily]

Poznámka

- Transfokace je napevno nastavena na stranu W v následujících situacích:

- V režimu inteligentního plynulého panorámatu

- V režimu plynulého panorámatu 3D

- V režimu plynule z více úhlů

Zpět nahoru