Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Priorita clony při pořiz.snímků

## Priorita clony při pořiz.snímků

Množství světla procházející objektivem můžete ručně regulovat.

1. Nastavte volič režimů na (Priorita clony při pořiz.snímků).

1. Stiskněte kolečko jog dial.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte hodnotu clony (hodnotu F).

Můžete vybrat clonu (hodnotu F) od F 2,8 do F 8,0.
Rychlost závěrky se automaticky nastaví na hodnotu od 1/2000 do 8 sekund.
Kolečkem jog dial můžete nastavit hodnotu EV nebo ISO.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Poznámky

- Pokud po vytvoření nastavení nedocílíte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. I v tomto stavu můžete snímat, ale doporučujeme blikající hodnoty znovu nastavit.

- Možná nepůjde nastavit některé funkce nebo položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“ [Detaily] a „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

O prioritě clony
Čím nižší je clona (hodnota F), tím širší je otvor, kterým proniká světlo. Hloubka ostrosti se zvýší a všechno kromě objektů v úzkém rozsahu vzdálenosti bude rozmazáno. To je vhodné pro portréty atd.
Čím vyšší je clona (hodnota F), tím menší je otvor, kterým proniká světlo. Objekty relativně blízko i objekty relativně daleko od objektivu budou ostré. To je vhodné pro krajiny atd.
Zpět nahoru