Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > Snímání statických snímků/videoklipů

## Snímání statických snímků/videoklipů

Nelze nahrávat snímky.

- Pokud se i při vložené paměťové kartě do fotoaparátu nahrávají snímky do vnitřní paměti, zkontrolujte, zda je paměťová karta zcela zasunuta do fotoaparátu.

- Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:

- Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Vyměňte paměťovou kartu.

- Nelze nahrávat snímky při nabíjení blesku.

- Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty:

- Médium typu „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), médium typu „Memory Stick PRO-HG Duo“

- paměťová karta SD, paměťová karta SDHC nebo SDXC (třída 4 nebo rychlejší)

- Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. [Detaily]

Snímání úsměvu nefunguje.

- Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. [Detaily]

- Nastavte [Režim demo] na [Vyp.].[Detaily]

Nepracuje funkce potlačení rozmazání.

- Funkce potlačení rozmazání nemusí fungovat správně při snímání nočních scén.

- Snímejte teprve po stlačení tlačítka spouště napůl.

Nahrávání trvá dlouho.

- Když rychlost závěrky klesne pod jistou úroveň, například když snímáte na tmavých místech, fotoaparát automaticky redukuje šum snímku. Této funkci se říká pomalá závěrka pro redukci šumu a snímání trvá déle.

Obraz je neostrý.

- Objekt je příliš blízko. Při snímání se snažte umístit objektiv dále od objektu, než je nejkratší vzdálenost pro snímání (asi 1 cm (W)/ 2 m (T) od objektivu).

- Když je při snímání fotografií ve volbě scény vybrán režim (Soumrak), (Krajina), (Ohňostroj) nebo (Pokročilé snímání sportu).

Transfokátor nepracuje.

- V režimu inteligentního plynulého panorámatu a snímání 3D nelze používat optický transfokátor.

- Podle velikosti snímku někdy nelze použít transfokátor Smart. [Detaily]

- Digitální transfokátor nelze použít, když:

- V režimu super automatického nastavení

- V režimu rozostření pozadí

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Korekce protisvětla HDR) nebo (Pokročilé snímání sportu)

- Pracuje snímání úsměvu.

- [Samospoušť] je nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo na [Vlastní portrét dvou osob].

Nelze zvolit funkci detekce obličejů.

- Funkci detekce obličejů můžete zvolit pouze v případě, že je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim měření na [Víceb.].

Blesk nepracuje.

- Blesk nelze používat v následujících situacích:

- Je zvolen režim série. [Detaily]

- Ve volbě scény je vybrán režim (Rozostření pozadí), (Redukce rozmazání pohybu), (Soumrak), (Ručně držený soumrak), (Vysoká citlivost), (Ohňostroj) nebo (Pokročilé snímání sportu).

- Snímání v režimu plynulého panorámatu.

- Snímání v režimu 3D.

- Snímání v režimu videa.

- Když je režim volby scény nastaven na režim (Korekce protisvětla HDR), (Krajina), (Jídlo), (Domácí mazlíček), (Pláž) nebo (Sníh), nastavte blesk na [Zapnout]. [Detaily]

Na snímcích zhotovených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.

- Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. [Detaily]

Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nepracuje.

- Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Napůl stiskněte a přidržte tlačítko spouště. Při snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.

- Když je ve volbě scény vybrán režim (Krajina), (Soumrak), (Ohňostroj) nebo (Pokročilé snímání sportu).

Na LCD displeji se nezobrazuje datum a čas.

- Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání.

Hodnota F a rychlost závěrky blikají po částečném stisknutí a přidržení spouště.

- Expozice je nesprávná. Opravte expozici. [Detaily]

Barvy snímku nejsou správné.

- Upravte vyvážení bílé. [Detaily]

Při sledování displeje na tmavém místě se zobrazí šum.

- Fotoaparát se pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu za podmínek slabého osvětlení. Nemá vliv na nahraný snímek.

Na snímku je vidět tmavý stín.

- Při změně clony můžete pozorovat tmavý stín. Záleží na jasu objektu. Nejedná se o závadu.

Oči fotografované bytosti jsou červené.

- Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.]. [Detaily]

- Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než je rozsah blesku.

- Osviťte prostor a vyfotografujte objekt.

- Retušujte snímek pomocí [Retuš] [Korekce červených očí] v režimu prohlížení [Detaily] nebo jej opravte pomocí aplikace „PMB“.

Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.

- Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.

Nelze pořizovat série snímků.

- Vnitřní paměť nebo paměťová karta je plná. Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

- Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý blok akumulátorů.

Stejný snímek je pořízen několikrát.

- Nastavte [Série/Řada] na [Jeden snímek]. [Detaily]

- [Rozpoznání scény] je nastaveno na [Pokročilý]. [Detaily]

Fotoaparát při otřesu chrastí.

- Jedná se o zvuk pohybu vnitřních částí tubusu objektivu. Nejedná se o závadu.

Fotoaparát při transfokaci cvakne.

- Jedná se o zvuk posunu filtru ND při zahájení nebo ukončení činnosti, když je nastaven na [Auto]. Nejedná se o závadu.

Při nahrávání videa fotoaparát chrastí.

- Jedná se o zvuk clony fotoaparátu, která upravuje množství přijímaného světla jako reakci na jas objektu. Nejedná se o závadu.

Zpět nahoru