Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Nastavení režimu snímání fotografií > Priorita rychlosti závěrky při pořiz.snímků

## Priorita rychlosti závěrky při pořiz.snímků

Můžete pořizovat fotografie po ručním upravení rychlosti závěrky.

1. Nastavte volič režimů na (Priorita rychlosti závěrky při pořiz.snímků).

1. Stiskněte kolečko jog dial.

1. Otočením kolečka jog dial vyberte hodnotu rychlosti závěrky.

Můžete vybrat rychlost závěrky od 1/4000 do 30 sekund.
Kolečkem jog dial můžete nastavit hodnotu EV nebo ISO.

1. Pořizujte snímky tlačítkem spouště.

Poznámky

- Když je rychlost závěrky vysoká, může být množství světla blesku nedostatečné, i když blesk bleskne.

- Pokud po vytvoření nastavení nedocílíte správnou expozici, budou při stisknutí tlačítka spouště napůl indikátory hodnot nastavení na displeji blikat. I v tomto stavu můžete snímat, ale doporučujeme blikající hodnoty znovu nastavit.

- Možná nepůjde nastavit některé funkce nebo položky MENU, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“ [Detaily] a „Položky MENU nedostupné v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

Rozsah nastavení rychlosti závěrky
Přibl. ×1,3
Přibl. ×30

- Rychlosti závěrky jedna sekunda nebo delší jsou označeny [˝], například 1˝.

- Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, doporučuje se použití stativu na potlačení vlivu vibrací.

- Pokud zvolíte pomalé rychlosti závěrky, bude zpracování dat trvat nějakou dobu.

- Když bude rychlost závěrky nižší než jistá hodnota, automaticky se aktivuje funkce pomalé závěrky NR sloužící k redukci šumu a na displeji se objeví .

O rychlosti závěrky
Když nastavíte rychlost závěrky rychlejší, bude se zdát, že se pohybující objekty, například běžící lidé, auta nebo tekoucí voda, zastavily.
Když nastavíte rychlost závěrky pomalejší, objeví se stopy pohybujících se objektů, například proudu řeky atd. Můžete pořizovat snímky, které budou přirozenější a zachytí pohyb.
Zpět nahoru