Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Snímání > Používání funkcí snímání > Automatické ostření

## Automatické ostření

Používání pružného bodového zaostření
Lze změnit způsob zaostření. Je-li obtížné zaostřit správně v režimu automatického zaostření, použijte toto menu.
AF znamená „automatické ostření“, což je funkce, která automaticky upravuje zaostření.
Na displeji se objeví zvolený rámeček AF.

1. Nastavte přepínač transfokace/ostření na AF/ZOOM.

1. Stiskněte tlačítko FOCUS.

1. Nastavte požadovaný režim na ovládacím tlačítku.

| (Více. AF) | Automaticky ostří na předmět v celém rozsahu rámečku ostření. Když v režimu snímání statických snímků stisknete tlačítko spouště napůl, kolem zaostřené oblasti se zobrazí zelený rámeček. Když je funkce detekce obličejů aktivní, pracuje automatické ostření AF s prioritou na obličeje.
| (Střed AF) | Automaticky ostří na objekt ve středu rámečku. Při společném použití funkce uzamčení AF můžete libovolně měnit kompozici snímku.
| (Pružné bodové zaostř.) | Umožňuje přesunout rámeček zaostření AF na požadovaný bod na displeji LCD a zaostřit na extrémně malý objekt v úzkém výřezu.

Poznámky

- Když použijete [Digitální zoom] nebo [Iluminátor AF], zmizí rámeček AF a objeví se jen tečkovaně. V tomto případě se fotoaparát snaží zaostřit na objekty ve středu obrazovky.

- Když je režim ostření nastaven na něco jiného než [Více. AF], nelze používat funkci detekce obličejů.

- Při aktivaci zaměřeného ostření zaostřuje fotoaparát primárně na objekt, který sledujete.

- Některé funkce možná nepůjde nastavit, protože to závisí na zvoleném nahrávacím režimu. Podrobnosti viz „Nedostupné funkce v některých nahrávacích režimech“. [Detaily]

### Používání pružného bodového zaostření

To je užitečné, když snímáte se stativem a objekt není ve středu rámečku.

1. Stisknutím ovládacího tlačítka posuňte rámeček AF (A) tam, kde chcete zaostřit, a pak stiskněte .

Barva rámečku se změní ze žluté na bílou.
Pokud chcete nastavení resetovat, stiskněte opět ve středu. Orientační polohu můžete změnit pomocí kolečka jog dial.
Poznámka

- Když změníte způsob ostření, rámeček ostření, který jste si nastavili, zmizí.

Příbuzné téma
Zaměřené ostření
Zpět nahoru