Uživatelská příručka Cyber-shot
Tisk
Horní strana > Odstranění problémů > Odstranění problémů > GPS (pouze DSC-HX100V)

## GPS (pouze DSC-HX100V)

Fotoaparát nepřijímá signál GPS.

- Nastavte [Nastavení GPS] na [Zap.]. [Detaily]

- Fotoaparát možná nemůže přijímat rádiový signál z družic GPS kvůli překážkám.

- Pro správnou triangulaci informací o poloze přeneste fotoaparát na volné prostranství a znovu jej zapněte.

Velká chyba v informacích o poloze

- Rozsah chyby může být až několik stovek metrů. Záleží na okolních budovách, síle signálu GPS atd.

Triangulace trvá nějakou dobu, i když využijete [Data asistence GPS].

- Není nastaveno [Nastav.data a času] nebo je nastavený čas příliš posunut. Nastavte datum a čas správně. [Detaily]

- Vypršela doba platnosti asistenčních dat GPS. Aktualizujte asistenční data GPS. [Detaily]

- Jelikož se poloha družic GPS stále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec. Záleží na místě a času, kdy fotoaparát používáte.

- „GPS“ je systém pro určování zeměpisné polohy triangulací rádiového signálu z družic GPS. Snažte se nepoužívat fotoaparát na místech, kde je rádiový signál stíněn nebo odrážen, například na stinných místech obklopených budovami nebo stromy apod. Použijte fotoaparát na otevřeném prostranství.

Nebyly obdrženy informace o poloze nebo směru.

- Směr snímání se nenahrává při snímání videa.

- K importování videoklipů s informacemi o poloze GPS do počítače použijte „PMB“.

Velká chyba v informacích kompasu.

- Neukládejte fotoaparát v blízkosti zdroje magnetismu nebo kovu.

Zpět nahoru