Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug sammen med din computer > Brug af softwaren > "PMB (Picture Motion Browser)"

## "PMB (Picture Motion Browser)"

- "PMB" giver dig mulighed for at importere billeder, der er optaget med kameraet, og få dem vist på en computer. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer og klik på [Import].

- Du kan eksportere billeder på en computer til et hukommelseskort og få dem vist på kameraet. Opret en USB-forbindelse mellem kameraet og din computer, klik på [Export] [Easy Export (PC Sync)] i menuen [Manipulate] og klik på [Export].

- Du kan gemme og udskrive billeder med datoen.

- Du kan få vist billeder, der er gemt på en computer, efter optagedato på en kalendervisning.

- Du kan korrigere stillbilleder (rødøjereduktion osv.) samt ændre optagedatoen og -tidspunktet.

- Der kan oprettes Blu-ray-diske, AVCHD-diske og DVD-Video-diske ud fra film i [AVCHD-visning] importeret til en computer. (Der behøves en internetforbindelse ved oprettelse af en Blu-ray-disk eller en DVD-Video-disk for første gang.) Men film optaget med billedkvaliteten indstillet til [AVC HD 28M (PS)] kan ikke optages på en disk i samme kvalitet. Konverter billedet vha. "PMB" inden det gemmes på en disk. DVD- eller AVCHD-diske kan ikke oprettes ud fra film optaget i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet. Gem film i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-diske.

- Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)

- Du kan importere fotos og film optaget med information om sted og optageretning til en computer og få vist dem vha. et kort, der viser det sted, hvor de blev optaget (kun DSC-HX100V).

- Se (PMB Help) for yderligere oplysninger.

- Film i [AVCHD-visning] er film optaget med [Filmformat] indstillet til [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheder) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheder).

Tilbage til top