Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Stillbilledformat/Panoramabilledformat

## Stillbilledformat/Panoramabilledformat

Billedformat ved optagelse af stillbilleder
3D-stillbilledformat
Billedformat i Nem-tilstand
Billedformat ved optagelse med Panorering
Billedformatet bestemmer størrelsen på den billedfil, der optages, når du tager et billede.
Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.
Om "billedkvalitet" og "billedformat"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel. Hvis det indeholder et stort antal pixel (A), bliver billedet stort, fylder mere i hukommelsen og vises med mange fine detaljer. "Billedformat" kan ses på antallet af pixel. Selvom du ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.

1. Billedformat: 16M

4608 pixel × 3456 pixel = 15.925.248 pixel

1. Billedformat: VGA

640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
Mange pixel (Fin billedkvalitet og stor filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet billedkvalitet, men lille filstørrelse)

### Billedformat ved optagelse af stillbilleder

1. MENU (Stillbilledformat) ønsket format

| Billedformat | Retningslinjer for brug | Antal billeder | Udskrivning
| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format | Færre Flere | Fin Grov
| (3648×2736) | Til udskrifter op til A3 format
| (2592×1944) | Til udskrifter fra 10×15 cm op til A4-format
| (640×480) | Til e-mailvedhæftninger
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format | Færre Flere | Fin Grov
| (1920×1080) | Til visning på et high-definition-tv.

### 3D-stillbilledformat

1. MENU (Stillbilledformat) ønsket format

| (4608×3456) | Til udskrifter op til A3+ format
| (4608×2592) | Til visning på et high-definition-tv og udskrifter op til A3-format

Bemærk

- Når du udskriver stillbilleder, der er optaget i et bredde-højde-forhold på 16:9 eller panoramabilleder, kan begge kanter muligvis blive skåret af.

### Billedformat i Nem-tilstand

1. MENU [Stillbilledformat] ønsket format

| Stort | Optager billeder i [16M]-format.
| Lille | Optager billeder i [5M]-format.

### Billedformat ved optagelse med Panorering

1. MENU (Panoramabilledformat) ønsket format

| (16:9) (Vandret: 1920 × 1080) | [16:9] er kun tilgængelig for 3D-optagelse.
| (Standard) (Vandret: 4912 × 1080) (Lodret: 3424 × 1920) | Optager billeder i standardformat.
| (Bred) (Vandret: 7152 × 1080) (Lodret: 4912 × 1920) | Optager billeder i bredformat.
| (Høj opløsning) (Vandret: 10480 × 4096) | Optager panoramabillede i høj opløsning i 43 megapixelformat.

Bemærk

- Hvis du ikke kan udskrive panoramabilleder optaget i [Høj opløsning]-format pga. det store format, skal du bruge størrelsesændringsfunktionen i den medfølgende software "PMB". "PMB" giver dig mulighed for at ændre størrelsen af panoramabilleder optaget i [Høj opløsning] til 50% osv.

Tilbage til top