Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Brug af MENU-punkter (Optagelse) > MENU-punkter (Optagelse) > Hvidbalancejustering

## Hvidbalancejustering

Giver dig mulighed for at indstille den valgte hvidbalance som basisværdi og anvende den indstillede korrektionsværdi for at ændre farven og optage et billede.

1. MENU (Hvidbalancejustering) ønsket tilstand

- Første gang du anvender funktionen, skal du indstille korrektionsværdien til [Justering af mængdeskift].

| (Fra) | Anvender ikke [Hvidbalancejustering].
| (Til) | Anvender [Hvidbalancejustering].
| (Justering af mængdeskift) | Indstiller korrektionsværdien. Hvis du indstiller en korrektionsværdi, indstilles [Hvidbalancejustering] automatisk til [Til].

### Indstil korrektionsværdien for hvidbalancejustering.

1. MENU (Hvidbalancejustering) [Justering af mængdeskift]

Indstil korrektionsværdien med /// på kontrolknappen.

Kontrolknap | Handling
/ | G (grøn) og M (magenta) giver fine justeringer som f.eks. dem der opnås med et farvekorrektionsfilter (CC).
/ | B (blå) og A (gul) giver fine justeringer i farvetemperaturen.

- Hvis du indstiller [Hvidbalancejustering] til [Til] for den tidligere indstillede korrektionsværdi, kan den blive husket.

Bemærkninger

- Ved brug af [1 tryk indst.] sættes indstillingen til [Fra].

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "MENU-punkter, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for yderligere oplysninger. [Detaljer]

Tilbage til top