Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Brug af optagefunktioner > Autofokus

## Autofokus

Brug af Fleksibel Spot-AF
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokusering med automatisk fokuseringsindstilling.
AF står for "Automatisk fokusering", en funktion der automatisk justerer fokuseringen.
Den valgte AF-områdesøgerramme vises på skærmen.

1. Indstil zoom/fokus-kontakten til AF/ZOOM.

1. Tryk på FOCUS-knappen.

1. Indstil den ønskede tilstand på kontrolknappen.

| (Multi-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv på alle afstande i søgerrammen. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret. Når Registrering af ansigter-funktionen er aktiveret, arbejder AF med prioritet på ansigter.
| (Center-AF) | Fokuserer automatisk på et motiv i midten af søgerrammen. Bruges funktionen AF-lås samtidigt, kan du komponere billedet, som du ønsker det.
| (Fleksibelt spot-AF) | Giver dig mulighed for at flytte AF-områdesøgerrammen til det ønskede punkt på LCD-skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.

Bemærkninger

- Når du anvender [Digital zoom] eller [AF-lampe], er AF-områdesøgerrammen deaktiveret og vises med en stiplet linje. I dette tilfælde fungerer kameraet ved at fokusere på motiverne midt på skærmen.

- Når fokustilstanden er indstillet til andet end [Multi-AF], kan du ikke anvende Registrering af ansigter-funktionen.

- Hvis Sporingsfokus er aktiveret, fokuserer kameraet med prioritet på det motiv, som skal spores.

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner, som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" for yderligere oplysninger. [Detaljer]

### Brug af Fleksibel Spot-AF

Denne funktion er praktisk, når du bruger et kamerastativ til optagelsen, og motivet ikke er i midten af rammen.

1. Tryk på kontrolknappen for at justere positionen af AF-områdesøgerrammen (A) til dér, hvor du ønsker at fokusere, og tryk derefter på .

Farven på områdesøgerrammen skifter fra gul til hvid.
For at nulstille denne indstilling skal du trykke på i midten igen. Du kan justere den omtrentlige position vha. jog-hjulet.
Bemærk

- Når du ændrer fokuseringsmetoden, slettes den indstillede AF-områdesøgerramme.

Relateret emne
Sporingsfokus
Tilbage til top