Cyber-shot-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Optagelse > Indstilling af en optagetilstand for stillbilleder > Bedste auto

## Bedste auto

Kameraet kombinerer Scenegenkendelse med højkvalitets billedteknologi til automatisk at optage billeder med optimale indstillinger.

1. Indstil funktionsvælgeren til (Bedste auto).

1. Optag med udløserknappen.

Kameraet optager serieoptagelsesbilleder, når det er nødvendigt, og overlejrer flere billeder. Ved at overlejre billederne optager kameraet et billede med mindre motivslør og støj.
Hvad er forskellen på tilstanden Bedste autojustering og Intelligent auto?
I Bedste autojustering optager kameraet serieoptagelsesbilleder baseret på den genkendte scene og skaber derefter et sammensat billede af serieoptagelsesbillederne (Overlejret optagelse).
Kameraet korrigerer automatisk for modlys og reducerer støjen vha. overlejring af billeder, så der opnås et billede af højere kvalitet end i Intelligent auto.
: Scenegenkendelse
Tusmørke
Tusmørke portræt
Modlys
Modlysportræt
Landskab
Makro
Portræt
Baby
Spotlys
Lav belysning
Stativ
Flyt
: Overlejring udføres
Håndholdt tusmørke
Anti-bevægelsesslør
HDR-modlyskorrektion

- Kameraet vælger automatisk en overlejringstilstand baseret på den genkendte scene, og der vises (overlejring) på LCD-skærmen.

Bemærkninger

- Når kameraet overlejrer billeder, tager det længere tid at optage et billede.

- Under dårlige lysforhold som f.eks. ved optagelser om natten indstilles [Blitz] til [Fra] for at opnå optimal effekt af de overlejrede billeder.

- Effekten af reduceret støj er mindre effektiv i følgende situationer:

- Motiver i bevægelse

- Motiver, der er for tæt på kameraet

- Billeder med ringe kontrast som f.eks. af himmelen, en sandstrand eller græsplæne

- Billeder med konstante ændringer som f.eks. bølger eller vandfald

- Du er muligvis ikke i stand til at indstille visse funktioner eller MENU-punkter afhængigt af den valgte optagetilstand. Se "Funktioner som ikke er til rådighed i visse optagetilstande" [Detaljer] og "MENU-punkter, som er ikke til rådighed i visse optagetilstande" angående yderligere oplysninger. [Detaljer]

Relateret emne
Scenegenkendelse
Tilbage til top