Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Verwendung der Aufnahmefunktionen > Manuelle Fokussierung

## Manuelle Fokussierung

Mithilfe des Einstellrings können Sie den Fokus manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Zoom/Fokus-Schalter auf MF.

1. Drehen Sie den Einstellring.

A:: Fokus auf dem Hintergrund
B: Fokus auf dem Vordergrund

- Wenn Sie während der Fokussierung die Taste FOCUS drücken, wird die Anzeige um etwa das 7-fache vergrößert, um die Fokussierung zu erleichtern.

Hinweise

- Wird eine sehr geringe Aufnahmeentfernung eingestellt, können Staub oder Fingerabdrücke auf dem Objektiv im Bild sichtbar sein. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch o. Ä. ab.

- Der Aufnahmeentfernungsbereich wird durch den Zoomfaktor begrenzt.

- Sobald Sie die Fokussiermethode ändern, wird die eingestellte manuelle Aufnahmeentfernung gelöscht.

- Bei den Entfernungsangaben der manuellen Fokussierung handelt es sich um Näherungswerte. Wird das Objektiv nach oben oder unten geneigt, vergrößert sich der Fehler.

- Wenn Sie Aufnahmemodi oder Einstellungen verwenden, die keine Fokussierung mit dem Einstellring gestatten, wird der Fokussiermodus automatisch auf (Multi-AF) umgeschaltet, selbst wenn der Zoom/Fokus-Schalter auf MF eingestellt ist, und erscheint auf dem Monitor.

- Unter den folgenden Bedingungen ist Fokussierung mit dem Einstellring nicht möglich:

- Wenn der Selbstauslöser auf [Selbstporträt: Eine Person] oder [Selbstporträt: 2 Personen] eingestellt ist

- Wenn der Lächelauslöser auf [Ein] eingestellt ist

- Je nach dem gewählten Aufnahmemodus können manche Funktionen eventuell nicht eingestellt werden. Für Einzelheiten siehe „Funktionen, die bei manchen Aufnahmemodi nicht verfügbar sind“. [Details]

Verwandtes Thema
Manuelle Fokuskontrolle
Zurück nach oben